Žádost o uveřejnění výzvy více zájemcům na veřejnou zakázku dle § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách: 

1.   Název veřejné zakázky: Vyškov – rekonstrukce lehkoatletického stadionu.

2. Předmět veřejné zakázky: zpracování projektové dokumentace a provedení kompletní

     rekonstrukce lehkoatletického stadionu v areálu vojenských škol ve

     Vyškově.

3. Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6,

jejímž jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Brno Ing. 

Jaroslav Valchář.

4. Evidenční číslo veřejné zakázky: 5187- 10/2007/DP-1383-ÚA.
5. Datum odeslání výzvy více zájemcům: 7. 2. 2007.
6. Stupeň utajení: neutajováno.
7. Uveřejnění po dobu: trvání lhůty pro podání nabídek – do 27. 2. 2007
Připojena výzva více zájemcům: 

Česká republika - Ministerstvo obrany

jejímž jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Brno

Ing. Jaroslav Valchář

se sídlem Svatoplukova 84 - Brno

P.O.Box 553 - 602 00 Brno



                                                                                          V Brně dne 6 . února  2007

Č.j.: 5187-10/2007/DP-1383-ÚA                                                      Výtisk č. 6

                                                                                           Počet listů: 7

Věc:
Výzva více zájemcům k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce „Vyškov – rekonstrukce lehkoatletického stadionu“, zadávanou dle § 21 odst. 1 písm. f) z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“), ve zjednodušeném podlimitním řízení 


Česká republika - Ministerstvo obrany, jejímž jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Brno Ing. Jaroslav Valchář (dále též „zadavatel“) Vás vyzývá k podání nabídky na plnění veřejné zakázky „Vyškov – rekonstrukce lehkoatletického stadionu“.
1. Identifikační údaje o zadavateli

Česká republika - Ministerstvo obrany,

Tychonova 1 - 160 00 Praha, 
jejímž jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Brno

Ing. Jaroslav Valchář,

Svatoplukova 84 - Brno,

IČ: 60162694, 

DIČ: CZ60162694.

Registrována u Finančního úřadu pro Prahu 6, pod č.j.: 229215/04/006901/5879, č. spisu 1632/2004,
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno, č. ú.: 916-132036881/0710,

Fax: 973 445 778

Adresa pro poštovní doručování: Česká republika - Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, P.O. Box 553 - 602 00 Brno

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
     -     Ing. Kateřina Rubínová, tel.: 973 445 052
Osoby oprávněné jednat ve věcech organizačních: 

· Ing. Ľubomíra Šťovíčková, tel.: 973 445 864

· JUDr. Anežka Janáčová, tel.: 973 445 828.

2. Předmět  veřejné  zakázky

Předmětem veřejné zakázky je: 

2. 1. Zpracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení a pro provádění stavby „Vyškov, rekonstrukce lehkoatletického stadionu“ (dále též PD), centrální evidence: 06-34-01/430 v areálu vojenských škol, Víta Nejedlého ve Vyškově včetně obstarání pravomocného stavebního povolení.

a) Projektová dokumentace a následná realizace musí řešit kompletní rekonstrukci lehkoatletického stadionu v následujícím rozsahu:

Fotbalové hřiště :

· Plocha hřiště 66x106 m.

· Povrch umělá tráva třetí generace splňující následující parametry: 

· materiál umožňující provádět různé druhy sportovních aktivit - fotbalovou hru na výše uvedené ploše hřiště, malou kopanou, volejbal a nohejbal

·  materiál umožňující hru v zimě, splňující vysokou odolnost proti vlivu počasí a UV záření

specifikace povrchu

· barva přírodní zelená

· materiál: speciální monofilní tvarovaný kopolymer např. (THIOLON - vysoce odolný proti vlivu počasí a UV záření)

· vlákna: délka vláken cca 40mm (tolerance ±1mm) umožňující provádět výše uvedené druhy sportovních aktivit, monofilní, texturovaná

· barva přírodní zelená

· zásyp kombinovaný (křemičitý písek s oválným zrnem velikosti 0,3-0,8mm cca 20kg/m2, gumový granulát 0,5-1,5 mm cca 6kg/m2)

· povrch bude umožňovat kontrolovatelný skluz i pohyb hráčů 

· doložit následující dokumenty:

-  vyjádření Českomoravského fotbalového svazu (ČMFS ), 

- certifikát FIFA (Mezinárodní fotbalová federace)) na materiál povrchu s certifikačním  razítkem, včetně jeho překladu do češtiny

· Variabilita využití fotbalového hřiště pro další míčové sporty. Plochu fotbalového hřiště rozčlenit na multifunkční plochu, kterou bude možno využít  jako herní plochu pro velkou kopanou nebo ji bude možno rozdělit na 4 hřiště pro malou kopanou nebo na 8 hřišť pro volejbal a nohejbal. Funkčnost  hřiště bude zajištěna  pomocí oddělovacích prvků, čar.  Pro umístění konstrukcí příslušejícím k jednotlivým hrám budou osazeny do terénu příslušné osazovací prvky. 

· Fotbalové hřiště bude možno rozdělit v příčném směru, v polovině hřiště sítí vysokou 3m na dvě části.

Za branami, v celé  šířce fotbalového hřiště, budou umístěny bezpečnostní sítě:

            -    v šířce pokutového území, do výšky 8 m nad povrchem hřiště

 -     mimo pokutové území do výšky 3m nad povrch hřiště
Sítě zajistí bezpečnou a nerušenou hru na jednotlivých hřištích . Pro umístění konstrukcí na uchycení sítí budou osazeny do terénu příslušné osazovací prvky.

· Veškeré základy pro osazení budoucího sportovního zařízení: brány na kopanou, sloupky pro příčné rozdělení sportovní plochy sítěmi, sloupky pro sportovní konstrukce jednotlivých sportovišť ( 8 hřišť na odbíjenou a nohejbal ) a sloupy pro záchytné sítě za branami fotbalového hřiště ( v šířce fotbalového hřiště ). 

· Základové konstrukce pro uchycení sloupků provést s povrchovou úpravou pro bezpečný pohyb sportujících osob. 

· Projekčně vyřešit všechny sportovní konstrukce (brány na kopanou, sloupky, sítě pro další sportoviště atd.),  konstrukce pro uchycení sítí do výše 3m nad povrch příčně rozdělující hřiště (včetně sítí), umístění laviček pro hráče i diváky. Všechny tyto nadzemní konstrukce budou součástí projektové dokumentace, ale nebudou součástí dodávky. Součástí realizační dodávky bude pouze příprava a základy pro uchycení výše uvedených konstrukcí.

Konstrukce a sítě umístěné do výše 3 a 8m nad povrchem za branami fotbalového hřiště budou řešeny projekčně i realizačně.

Lehkoatletický ovál:
· Plocha hřiště 2875 m2  

· Povrch umělý sportovní splňující následující parametry:

· dvouvrstvý, vodopropustný povrch vhodný na sportování za každého počasí

specifikace povrchu:

· tloušťka povrchu: 13 mm

· barva: červená

· povrch: zrnité struktury, pórovitý, průměr zrna 0,5  - 1,5 mm

· vnitřní vrstva : cca 2 mm mocná, polyuretanový postřik, pórovitý

· spodní vrstva:cca 11 mm mocná, stmelený gumový granulát, velikost zrn 1 – 4 mm, pojivo tvoří bezbarvý polyuretan
· Doložit následující dokumenty:

-  vyjádření Českého atletického svazu ( ČAS ), 

- certifikát IAAF (Mezinárodní atletická federace) na materiál povrchu s certifikačním  razítkem

   včetně jeho překladu do češtiny

- stvrzení toho, že povrch odpovídá normě DIN 18035

- subdodavatel pro pokládku povrchů doloží autorizaci výrobce, kterou ho výrobce opravňuje 
   k pokládce ( v českém jazyce )

· Ovál bude tvořen 4 drahami dle pravidel IAAF a Českého atletického svazu (dále jen ČAS) pro stavbu atletických drah. 

· Sprinterská rovinka bude tvořena 6 drahami.

· Provést orientační osvětlení běžecké dráhy, cca 8 světelných zdrojů, vně po obvodu atletické dráhy. 

· Provést orientační osvětlení stávajícího tenisového a fotbalového hřiště, umístěnými ve vedlejším sportovním areálu.

Hřiště beach volejbal
· Plocha hřiště dle standardů.

· Druh písku dle standardů.

· Řešit oplocení sítí do výše 4m. 

· Řešit osazení sloupků pro středovou síť.

 Další všeobecné požadavky týkající se celé zájmové plochy, kde bude lehkoatletický stadion umístěn:

Projektově i realizačně řešit:

· Rozsah zájmové plochy : 88x 170 m.

· Zatravnění plochy 5000 m2.  
· Odvodnění celého areálu, dešťových i případných spodních vod. (odvodnění nových povrchů, drenáže)

· Osazení 10 ks nekrytých laviček.

· Provedení geologického průzkumu včetně pevnostních zkoušek podloží, průzkumu stavby stávajícího podloží.

· Hutnění podkladních vrstev, provedení zkoušky hutnosti povrchů.

· Provedení geodetické zaměření zájmové plochy.

· Provedení přeložky veškerých dotčených inženýrských sítí (viz příloha)

· Provedení přeložení slaboproudých rozvodů 200XN 0,6 cca 140m. 

· Provedení přeložky NN kabelu AYKY 3x240+180 mm2 v délce cca. 200 m.

· Podkladní vrstvy pod veškeré nové povrchy, včetně odvodnění. Povrchy není nutno zapouštět do terénu, vrstvy povrchů je možno navýšit, po nezbytných úpravách terénu,  na stávající terén. Tuto variantu je možno provést dle výsledku geologického průzkumu únosnosti podloží.

Pouze projektově řešit: 

· V případě nutného smýcení vzrostlých stromů vzhledem k prorůstání jejich kořenových systémům do zájmové plochy, v okolí hřiště provést dendrologický průzkum. 

· Výsadbu zeleně (stromy, keře).

b) Popis stávajícího stavu:
fotbalové hřiště:

· škvárový povrch v tloušťce 150 mm na jílovitém podloží bez podkladních vrstev

lehkoatletický ovál 

· na rostlém terénu vrstva kameniva 0-63 v tl. 400 mm s vrchní vrstvou štěrkopísku v tl. 100 mm nerovnoměrně prolnutou škvárou, která tvoří vrchní povrch

· plocha oválu a sprinterské dráhy je 2.875 m2
· ovál je tvořen 4 drahami, sprinterská rovinka 6 drahami

c) Projektová dokumentace

· Projektová dokumentace včetně rozpočtu stavby bude vyhotovena v tištěné podobě ve 4 výtiscích (z toho 3x ověřeno ve stavebním řízení) a 1 x v digitální podobě (CD), tak aby každý výtisk a CD obsahoval všechny náležitosti náležitosti dle  § 2 a 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona;

· prováděcí výkresy budou provedeny dle ČSN s nezbytně nutnými konstrukční detaily;

· kompletní rozpočet; rozpočty v projektu budou zpracovány položkově po jednotlivých objektech s použitím ceníků stavebních prací a sborníků cen materiálů URS Praha, a.s., vydaných v roce zpracování PD a případných hodinových zúčtovacích sazeb do výše 200,- Kč/hod.; použití agregovaných cen se nepřipouští;

· souhrnný rozpočet;  bude členěn na jednotlivé hlavy (stavební objekty, provozní soubory, stroje a zařízení, vedlejší náklady, rezerva, neinvestiční náklady).

· Dokladovou část, která bude obsahovat pravomocné stavební povolení umožňující realizaci projektované akce a kladná stanoviska (po zapracování veškerých připomínek všech dotčených organizací), souhlasy a rozhodnutí příslušných orgánů státní správy a institucí nutných pro vydání stavebního povolení, zejména níže uvedených vojenských složek:

· Velitele posádky Vyškov,

· Úřadu státního odborného technického dozoru EZ Olomouc

· VUSS Brno, Svatoplukova 84, Brno – Židenice,
· Provozního střediska 0624 Vyškov,

· VÚ 3255 Praha, Vlastiná  , 161 05 Praha Ruzyně

· Spojovacího náčelníka posádky Vyškov (mjr.Ing. Václav Martínek).

     V průběhu zpracování PD se uchazeč zavazuje svolat minimálně 2x technickoekonomickou radu, na kterou přizve objednatele, odpovědného zástupce provozního střediska 0624 Vyškov a budoucího uživatele (VZ 8660 Vyškov); případné připomínky objednatele a budoucího uživatele zapracuje do PD. Z každé technickoekonomické rady bude pořízen zápis,  tyto zápisy budou součástí dokladové části PD.

PD bude zpracována tak, aby v jednom vyhotovení obsahovala CD s přehledně uspořádanými soubory textové i výkresové části PD v digitální podobě ve formátech *.doc, *.xls, *.dwg a dále soubory s rozpočtem dle výše uvedených pravidel ve formátu *.xls.

Uchazeč zajistí, aby každý výtisk zpracované PD a dokladové části včetně stavebního povolení obsahoval soupis všech výkresů, případně listů včetně označení formátů a uvedení jejich počtu. Členění provede po objektech a profesích s označením jednotlivých výkresů. Každou složku (dokladová část, souhrnná technická zpráva, výkresy aj.) jednotlivých výtisků PD opatří štítkem s uvedením seznamu příloh, jejich počtu a formátů.

          Uchazeč zajistí zpracování souhrnného předávacího protokolu ke každé části díla.

2.2. Vykonávat funkci autorského dozoru (dále též „AD”) kvalifikovanými osobami s odbornou

způsobilostí v rozsahu přílohy č. 5 Sazebníku UNIKA, po celou dobu realizace stavby, na niž zpracuje projektovou dokumentaci , až do vydání dokladu o povoleném účelu užívání stavby ve smyslu § 119 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

2.3. Provést realizaci kompletní rekonstrukce lehkoatletického stadionu včetně dodávky dle zpracované  projektové dokumentace pro provádění stavby dle čl. 2. odst. 2.1. smlouvy.

2.4. Klasifikace předmětu veřejné zakázky : 





CPV

Měrná jednotka
Rozsah


Druh služeb

74232200-6

paré

   4

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 500 000,- Kč bez DPH

Druh stavebních prací
45212224-2

kus

   1

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky :  17 987 395,- Kč bez DPH.

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky

3.1. Termín zahájení plnění dle čl. 2 této výzvy: dnem účinnosti smlouvy.

3.2. Termín předání staveniště do 10 dnů od účinnosti smlouvy.

3.3. Předmět veřejné zakázky v rozsahu čl. 2. odst. 2.1. a 2.3. této  výzvy  bude  předán  za 105 dnů od termínu předání staveniště. 

4. Obchodní, platební a technické podmínky 

Tyto podmínky plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, který  je součástí  zadávací dokumentace.

5. Zadávací dokumentace 

Zadavatel zájemcům zašle zadávací dokumentaci současně s touto výzvou. 

6. Prohlídka staveniště

Před podáním nabídky se uskuteční prohlídka staveniště. Zájemce telefonicky nebo faxem nahlásí u cizích státních příslušníků jméno, příjmení, č. OP, pasu, stát  zástupce,  který se prohlídky zúčastní do 13.2.2007. Tyto údaje jsou nezbytné k zajištění vstupu do předmětného areálu. Sraz účastníků  prohlídky bude dne 15.2.2007 v 1000 hodin před hlavním vstupem do areálu  vojenských škol ve Vyškově – Dědicích, Víta Nejedlého, 682 03 Vyškov – Dědice.

7.   Požadavky na prokázání kvalifikace

Uchazeč v nabídce prokáže splnění kvalifikačních předpokladů:

7.1. Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 zákona dle vzoru čestného prohlášení v ZD.

7.2.Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona:

  -  písm. a)  - výpis  z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 

    evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 dnů, 

-  písm. b)  -  doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v 

    rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 

    živnostenské  oprávnění či licenci,

      -   písm. d) – doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž

           prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné  zakázky

    nezbytná podle zvláštních právních předpisů - kopii autorizace udělené dle § 7 zák. č. 

    360/1992 Sb., o výkonu autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných

    inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění  pozdějších předpisů; doklad bude

    předložen za osobu, která bude pro uchazeče provádět vybrané činnosti ve výstavbě (např.

· zpracovávat projektovou dokumentaci a pod.) a bude se vztahovat k příslušnému oboru;  

7.3. Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona

· odst. 3 písm. a) - seznam stavebních prací – min. 2 zakázky na obdobné stavební práce – poskytnuté dodavatelem  v posledních 5 letech (od r. 2002 - 2006) s min. finančním objemem 7 mil. Kč vč DPH u každé z nich dle § 56 odst. 3, písm. a) – s uvedením jejich rozsahu a doby

      poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být:

· osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly stavební práce poskytovány veřejnému zadavateli, nebo

· osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly stavební práce poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo

· čestné prohlášení dodavatele, pokud byly stavební práce poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně,

· odst. 4 - certifikát systému řízení jakosti ISO 9001 na stavební práce nebo certifikát 

      rovnocenný v čl. státu EU s úředně ověřeným překladem do ČJ.

7.4.Chybějící kvalifikaci  lze prokázat podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona  v plném rozsahu 

      s výjimkou kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona  prostřednictvím subdodavatele; 

      uchazeč je v takovém případě povinen předložit smlouvu se subdodavatelem ve smyslu § 51 

      odst. 4 zákona. 

7.5.V případě, že předkládá nabídku společně více dodavatelů, je každý z dodavatelů povinen 

      prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona  a 

      profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Splnění 

      kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona  musí prokázat všichni  dodavatelé

       společně. Zároveň jsou  povinni předložit smlouvu ve smyslu § 51 odst. 6 zákona. 

7.6.Kvalifikaci prokazuje uchazeč doklady v originále nebo úředně ověřené kopii.

8. Místo a lhůta pro podání nabídek

· Lhůta pro podání nabídek končí dne 27.2.2007 v 9:00 hodin.

· Nabídku lze podat osobně na pracoviště ochrany informací v sídle zadavatele, tj. Vojenské ubytovací a stavební správy Brno, Svatoplukova 84 - Brno, v úředních hodinách, a to v pracovních dnech v době 830 do 1230 a od 1300 do 1400 hodin, nebo doporučeně poštou na adresu: Česká republika – Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, P.O. Box 553 - 602 00 Brno.

Při doručování prostřednictvím expresní služby České pošty s.p., EMS je třeba respektovat lhůty.

9. Způsob hodnocení nabídek


Hodnocení nabídek, které nebyly vyřazeny, bude provedeno podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH.

10.  Zadávací lhůta

Zadávací lhůta je stanovena na 3 měsíce.

11. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Zájemci mají právo písemně (faxem) žádat o dodatečné informace nejpozději do 22.2.2007 do 23:59 hodin.

Ředitel

Ing. Jaroslav VALCHÁŘ

V Brně  7. února 2007 





Ing. Ľubomíra Šťovíčková

