
Obsah zveřejňovaných informací 

o zveřejnění veřejné zakázky na Centrální adrese:

1. Název veřejné zakázky: „Laboratorní přístroje PHM - nákup“

2. Předmět veřejné zakázky: 
Předmětem plnění VZ je dodávka 7 druhů laboratorních přístrojů PHM (dále jen „zboží“).

Jedná se o soubor přesně stanovených laboratorních přístrojů a zařízení podle EN ČSN k vybavení letištních specializovaných pracovišť a Autorizované laboratoře PHM MO.
Zadavatel předmět plnění VZ rozděluje do 7 částí VZ.
· specifikace zboží části č. 1 VZ „Laboratorní přístroj Alcor-JEFTOF“

	Specifikace zboží
	SKP
	KN
	MJ
	Celkem

	Laboratorní přístroj Alcor-JEFTOT, včetně vyhodnocovacího zařízení na zjišťování termické stability leteckého paliva typu JET A-1 a jednotného paliva typu F-34 v dynamických podmínkách podle ASTM D 3241 a jeho instalaci v místě plnění VZ 
	332053
	90278097
	ks
	1

	· specifikace zboží části č. 2 VZ „Laboratorní přístroj čtyřkuličkový Shell-Petrotest s digitální indikací a plynulou regulací rychlosti“

	Specifikace zboží
	SKP
	KN
	MJ
	Celkem

	Laboratorní přístroj čtyřkuličkový Shell-Petrotest s digitální indikací a plynulou regulací rychlosti, který je určen pro stanovení mazivostních, protioděrových a vysokotlakých vlastností olejů, hydraulických kapalin, plastických maziv a jednotného paliva typu F-34 dle VZM 1/04, ASTM D 2266, 2596, 2783 a 4172 a jeho instalaci v místě plnění VZ 
	332053
	90278097
	ks
	1


· specifikace zboží části č. 3 VZ “Laboratorní semiautomatický přístroj Setaflash“
	Specifikace zboží
	SKP
	KN
	MJ
	Celkem

	Laboratorní semiautomatický přístroj Setaflash, který je určen ke stanovení bodu vzplanutí paliv a kapalných ropných produktů v rozsahu 0 0C – 300 0C podle ASTM D 3828 a jeho instalaci v místě plnění VZ
	332053
	90278097
	ks
	2

	· specifikace zboží části č. 4 VZ „Laboratorní přístroj ke stanovení velmi nízkého obsahu síry podle ČSN EN ISO 14596“

	Specifikace zboží
	SKP
	KN
	MJ
	Celkem

	Laboratorní přístroj ke stanovení velmi nízkého obsahu síry, který je určen pro stanovení síry v palivech s hodnotami pod 10 ppm podle ČSN EN ISO 14596 a jeho instalaci v místě plnění VZ
	332053
	90278097
	ks
	1

	· specifikace zboží části č. 5 VZ „Přenosná laboratorní souprava REO C test/F34“

	Specifikace zboží
	SKP
	KN
	MJ
	Celkem

	Přenosná laboratorní souprava REO C test/F34, která je určena ke stanovení základních parametrů leteckých paliv mimo objekty stacionárních laboratoří PHM
	332053
	90278097
	ks
	3

	· specifikace zboží části č. 6 VZ „Sayboltův kolorimetr“

	Specifikace zboží
	SKP
	KN
	MJ
	Celkem

	Sayboltův kolorimetr, který je určen pro stanovení stupně zbarvení leteckých paliv podle ASTM D 156 nebo ASTM D 6045 a jeho instalaci v místě plnění VZ
	332053
	90278097
	ks
	1

	· specifikace zboží části č. 7 VZ „Laboratorní přístroj ke stanovení koroze na mědi u leteckých paliv a olejů“

	Specifikace zboží
	SKP
	KN
	MJ
	Celkem

	Laboratorní přístroj ke stanovení koroze na mědi u leteckých paliv a olejů v rozsahu s ČSN EN ISO 2160 – bez lázně
	332053
	90278097
	ks
	2


3. Zadavatel:
Česká republika – Ministerstvo obrany, Ředitelství logistické a zdravotnické podpory,

jejímž jménem jedná plukovník gšt. Ing. Libor KREJCAR

4. Evidenční číslo veřejné zakázky: 50020532

5. Datum zveřejnění na Centrální adrese: 24. dubna 2006

Ve Staré Boleslavi dne    . května 2006


Náčelník Správy veřejných zakázek


               plukovník Ing. Štefan MURÁNSKÝ


                    v zastoupení


podplukovník Ing. Jaroslav ŠTRUPL
