Žádost o uveřejnění výzvy více zájemcům na veřejnou zakázku dle § 21 odst. 1 písm. f) z.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách:

1. Název veřejné zakázky: Oprava nástupiště B v kasárnách Vyškov - Dědice. 

2. Předmět veřejné zakázky: Oprava nevyhovujícího technického stavu nástupiště B v kasárnách Vyškov – Dědice.

3. Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6,   jejímž jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a  stavební správy Brno Ing. Jaroslav Valchář.

4. Evidenční číslo veřejné zakázky: 5109 -5/2006/DP-1383-ÚA.

5. Datum odeslání výzvy více zájemcům: 10. 8. 2006.

6. Stupeň utajení: neutajováno

7. Uveřejnění po dobu: trvání lhůty pro podání nabídek - do 5. 9. 2006

Připojena výzva více zájemcům:

Česká republika - Ministerstvo obrany

jejímž jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Brno

Ing. Jaroslav Valchář

se sídlem Svatoplukova 84 - Brno

P.O.Box 553 - 602 00 Brno



                                                                                                          V Brně dne 9. srpna 2006

Č.j.: 5109 -5/2006/DP-1383-ÚA                                                      Výtisk č. 

                                                                                                          Počet listů: 5

Věc:
Výzva více zájemcům k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce „Oprava nástupiště B v kasárnách Vyškov - Dědice“, zadávaná dle § 21 odst. 1 písm. f) z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“), ve zjednodušeném podlimitním řízení 


Česká republika - Ministerstvo obrany, jejímž jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Brno Ing. Jaroslav Valchář (dále též „zadavatel“) Vás vyzývá k podání nabídky na plnění veřejné zakázky „Oprava nástupiště B v kasárnách Vyškov - Dědice“.
1. Identifikační údaje o zadavateli

Česká republika - Ministerstvo obrany,

Tychonova 1 - 160 00 Praha, 
jejímž jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Brno

Ing. Jaroslav Valchář,

Svatoplukova 84 - Brno,

P.O. Box 553 - 602 00 Brno,

IČ: 60162694, 

DIČ: CZ60162694

Registrována u Finančního úřadu pro Prahu 6, pod č.j.: 229215/04/006901/5879, č. spisu 1632/2004,
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno, č. ú.: 916-132036881/0710,

Fax: 973 445 778

Adresa pro poštovní doručování: Česká republika - Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, P.O. Box 553 - 602 00 Brno

Osoby oprávněné jednat ve věcech organizačních: 

· Ing. Renata Šusliková, tel.: 973 445 778

· JUDr. Anežka Janáčová, tel.: 973 445 828

2.   Předmět  veřejné  zakázky

Předmětem veřejné zakázky je oprava nevyhovujícího technického stavu nástupiště B v kasárnách Vyškov – Dědice v níže uvedené specifikaci a rozsahu viz tab. č. 1 (Věcná specifikace veřejné zakázky). 

Tabulka č. 1 - Věcná specifikace veřejné zakázky

P.č.
Práce
JM
Množství


06243401405 Nástupiště B



1
vybourání, odvoz, likvidace stávající poškozené živičné plochy vč.bet.dlažby tl. 5cm 
m2
3 944,00

2
očištění stávajícího podkladního betonu
m2
3 944,00

3
vybourání, odvoz, likvidace betonu tl.20cm vč.podloží tl.400mm 
m2
28,00

4
vybourání, odvoz, likvidace stávající poškozené živičné plochy chodníku vč.podloží tl.400mm 
m2
181,00

5
provedení nařezání živičného krytu
bm
4,00

6
vybourání, odvoz, likvidace bet.dlažby chodníku 30x30cm vč. podloží tl. 15cm (u auly)
m2
350,00

7
dodávka a osazení obrubníků 100x10x25cm betonových stojatých do lože z prostého betonu 
ks
440,00

8
dodávka a osazení pref.bet.dílců 100x10x50cm do lože z prostého betonu 
ks
30,50

9
výměna neleštěných travertinových mramorových desek tl.3cm 
m2
9,00

10
výměna žulových schodnicových desek tl. 3cm s protiskluz.úpravou s očištěním a vyspravením povrchu po demontáži
m2
146,00

11
výměna teraco dlažby 30x30cm tl.3cm včetně podkladního betonu tl.10cm (pod Vel.bud.)
m2
10,00

12
vybourání bet.odvodňovacích žlabů 0,3x0,5x30m vč.ocel.mřížky a revizní bet.šachty 1x1x1m
ks
5,00

13
dodávka a osazení odvodňovacího žlabu liniového systému ACO DRAIN V 200 délky 30bm s rošty D/E ukončený vpustí V 200S s odtokem DN 200 vč. napojení kanalizačních přípojek DN 200
ks
5,00

14
provedení nového živičného krytu tl.15cm
m2
1 264,00

15
výměna lit.kanalizačního kruhového poklopu s odvětráním o průměru 70cm třídy D400 vč.rámu a vyrovnávacího prstence
ks
7,00

16
výměna lit. vtokové kanalizační mříže 50x60cm vč.rámu a vyrovnávacího prstence
ks
4,00

17
výměna litinového poklopu vč.rámu o rozměru 65x65cm
ks
3,00

18
provedení podloží z drtě 4/8 tl.70mm
m2
2 779,00

19
dodávka a osazení zámkové dlažby BEST 20/20/8 tl. 80mm
m2
2 779,00

20
provedení barevného rozlišení zám.dlažby BEST 20/20/8 v ploše 
m2
32,00

21
provedení podloží ze štěrkopísku tl.15mm pod chodníky
m2
534,00

22
provedení podloží ze štěrkodrtě 20mm pod chodníky
m2
534,00

23
dodávka a osazení zámkové dlažby BEST 20/20/6 na chodníky
m2
534,00

24
vyřezání jehličnatých keřů vč.úpravy terénu a výsadby nových dřevin
m2
308,00

25
provedení prořezání chodníku, živičný povrch, š.500mm vč.likvidace
m
12,00

26
demontáž bet.dlaždic, 300x300mm, usazené v betonu
m
36,00

27
provedení výkopu 300x800mm dle ČSN
m
42,00

28
provedení průrazu v bet.zákl.š.800mm, fi.200
ks
4,00

29
dodání, montáž NOVOTUB - NR 063
m
100,00

30
dodání, montáž NOVOTUB - NR 110
m
1 120,00

31
dodání, montáž trubky vrapované HGR fi63
m
325,00

32
dodání, montáž výstr.fólie barva oranžová tl.300mm
m
800,00

33
dodání, montáž výstr.fólie barva červená tl. 300mm
m
600,00

34
dodání, montáž kabel.komory CARSON Polyvault model 3660, hloubka 920, víko ocel
ks
1,00

35
dodání, montáž kabel.komory CARSON model C2, hloubka 920, víko zatížitelnost D400
ks
1,00

36
dodání, montáž kabel.komory CARSON Polyvault model 3636, hloubka 920, víko HDPE
ks
3,00

37
provedení vytyčení stávajících inž.sítí(vodo, NN, sděl.sítě)
kpl
1,00

38
provedení utěsnění průchodu v bet.zákl., vodotěs.izolace
ks
4,00

39
dodání, montáž CYKY 3Cx2,5
m
90,00

40
dodání, montáž STP kabelu(4x2) 
m
120,00

41
prvedení uchycení kabelů na kabel.rošt
m
60,00

42
dodání, montáž jističe B16/1
ks
1,00

43
úprava rozvaděče
kpl
1,00

44
vypracování a dodání rev.zprávy objednateli
ks
2,00

45
provedení záhozu výkopu dle ČSN
m
42,00

46
dodání, montáž bet.dlaždic 300x300mm s uložením do betonu
m
36,00

47
provedení zapravení chodníku živičný povrch š.500mm tl.50mm
m
12,00

48
vyklizení staveniště, úklid pracoviště
kpl
1,00

49
odvoz a uložení odpadu na skládku
kpl
1,00

Klasifikace předmětu veřejné zakázky:

Druhy stavebních prací                                     CPV             Měrná jednotka       Rozsah   

Trubní vedení                                               45231300-8                     m                 1545

Dláždění                                                       45233222-1                     m2               2779

Povrchová úprava silnic                               45233220-7                     m2               1264

Předpokládaná cena :  9 243 697,00 Kč bez DPH.

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky

3.1. Termín předání staveniště: do 10 pracovních dnů od účinnosti smlouvy

3.2. Termín zahájení předmětu veřejné zakázky (díla): dnem předání staveniště (předpoklad 26. 9. 2006)

3.3. Termín předání díla: do 27. 11. 2006.

3.4. Místem plnění je areál kasáren Vyškov – Dědice, sídl. Víta Nejedlého, 682 03 Vyškov.

4. Obchodní, platební a technické podmínky 

Tyto podmínky plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, který  je součástí  zadávací dokumentace.

5. Zadávací dokumentace 

Zadavatel zájemcům zašle zadávací dokumentaci současně s touto výzvou. 

6. Prohlídka

Před podáním nabídky se uskuteční prohlídka místa plnění. Zájemce telefonicky nebo faxem nahlásí u cizích státních příslušníků jméno, příjmení, č. OP, pasu, stát  zástupce,  který se prohlídky zúčastní do 5 dnů před prohlídkou. Tyto údaje jsou nezbytné k zajištění vstupu do předmětného areálu. Sraz účastníků  prohlídky bude dne 22. 8. 2006 v 1000 hodin před hlavním vstupem do areálu  kasáren Vyškov - Dědice, sídl. Víta Nejedlého, 682 03 Vyškov.

7.   Požadavky na prokázání kvalifikace
Uchazeč v nabídce prokáže splnění kvalifikačních předpokladů:

7.1. Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 (dle vzoru čestného prohlášení v ZD).

7.2.Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona:

  -  písm. a)  - výpis  z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 

    evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 dnů, 

-  písm. b)  -  doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v 

    rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 

    živnostenské  oprávnění či licenci

7.3.Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady dle § 55 zákona

· odst. 1 písm. a) - pojistná smlouva (nebo potvrzení pojišt´ovny), jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za  škodu způsobenou  dodavatelem třetí osobě s min. výší pojistného plnění 3 mil. Kč 

7.4. Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona

-   odst. 3 písm. a) - seznam stavebních prací – min. 2 zakázek na obdobné stavební práce – 

     provedené dodavatelem  za posledních 5 let (od r. 2001) s min. finančním objemem 3 mil. Kč  

     vč DPH u každé z nich a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto

     stavebních prací; toto osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních 

     prací a musí obsahovat   údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně,

· odst. 4 - certifikát systému řízení jakosti ISO 9001 na stavební práce nebo certifikát 

      rovnocenný v čl. státu EU s úředně ověřeným překladem do ČJ.

7.5.Chybějící kvalifikaci  lze prokázat podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona  v plném rozsahu 

      s výjimkou kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona  prostřednictvím subdodavatele; 

      uchazeč je v takovém případě povinen předložit smlouvu se subdodavatelem ve smyslu § 51 

      odst. 4 zákona. 

7.6.V případě, že předkládá nabídku společně více dodavatelů, je každý z dodavatelů povinen 

      prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona  a 

      profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Splnění 

      kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona  musí prokázat všichni  dodavatelé společně. Zároveň jsou  povinni předložit smlouvu ve smyslu § 51 odst. 6 zákona. 

7.7.Kvalifikaci prokazuje uchazeč doklady v originále nebo úředně ověřené kopii.

8. Místo a lhůta pro podání nabídek

· Lhůta pro podání nabídek končí dne 5. 9. 2006 v 9:30 hodin.

· Nabídku lze podat osobně na pracoviště ochrany informací v sídle zadavatele, tj. Vojenské ubytovací a stavební správy Brno, Svatoplukova 84 - Brno, v úředních hodinách, a to v pracovních dnech v době 830 do 1230 a od 1300 do 1400 hodin, nebo doporučeně poštou na adresu: Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, P.O. Box 553 - 602 00 Brno.

9. Způsob hodnocení nabídek


Hodnocení nabídek, které nebyly vyřazeny, bude provedeno podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH.

10.  Zadávací lhůta

Zadávací lhůta je stanovena na 3 měsíce.

11. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Zájemci mají právo písemně (faxem) žádat o dodatečné informace nejpozději do 31. 8. 2006 do 23:59 hodin.

Ředitel

Ing. Jaroslav VALCHÁŘ

V Brně dne 10. 8. 2006                                                                   Ing. Renata Šusliková

