Oznámení o zadání veřejné zakázky vyňaté z působnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách:

1. Název veřejné zakázky : „Oprava sociálního zařízení – internát, budova č. 1,                  Tučkova 23, Brno“.

2. Předmět veřejné zakázky : Provedení opravy soc. zařízení  v ubytovacích buňkách internátu, budova č. 1, Tučkova 23, Brno.

3. Časová specifikace veřejné zakázky : 19. 4. 2007 – 20. 8. 2007.

4. Zadávací postup:  § 12 odst. 6 mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných  
zakázkách, na základě průzkumu trhu

5. Základní identifikační údaje o zadavateli:  

a) Název zadavatele: Česká republika - Ministerstvo obrany,



                                  se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6,

                                  jejímž jménem jedná 

          ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Brno.

b) IČ: 60162694

c) Adresa sídla zadavatele :  Vojenská ubytovací a stavební správa Brno,

                                              Svatoplukova 84 – Brno.

d) Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele:  Ing. Jaroslav Valchář. 

6. 
Obsah smlouvy: 
Smlouva o dílo č. 16/2007 uzavřena dne  19. 4. 2007



Smlouva o dílo 

č. objednatele 16/2007

č. zhotovitele 2007-706-001 

1. Smluvní strany 

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany, 

se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6

jejímž jménem jedná  ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Brno

Ing. Jaroslav Valchář

Svatoplukova 84, Brno 

Registrována u Finančního úřadu pro Prahu 6, pod č.j. 229215/04/006901/5879, č.spisu 1632/2004

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, pob. Brno, č. účtu: 132036881/0710

Fax:  973 445 151, 973 445 920

Adresa pro poštovní doručování: Česká republika - Ministerstvo obrany 

      Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, 

 P.O. Box 553, 659 96 Brno

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

· Ing. Jaroslav Valchář

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

· Ivana Střeštíková tel.973 44 5767

· Ing. Petr Hocek tel. 973 44 2142

· Hana Čechová  tel. 973 44 3336

· Milan Tůma tel. 973 44 2455
 (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

STAVIMAL s.r.o. 

se sídlem: Viničné Šumice 63, 664 06

jehož jménem jedná statutární orgán: Ing. Pavel Málek, jednatel společnosti
zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně – oddíl C, vložka 45432

IČ: 26921677

DIČ: CZ26921677

Bankovní spojení: Volksbank CZ, a.s., č.ú.: 4200022528/6800

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Málek, tel 777 782 940

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Miroslav Holánek, tel. 777 782 942

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu ustanovení § 262 odst. 1 zákona    č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „obchodní zákoník“), se bude řídit tímto obchodním zákoníkem. Smlouva se uzavírá ve smyslu § 536 a násl. obchodního zákoníku k plnění veřejné zakázky „Oprava soc. zařízení – internát, budova č.1, Tučkova 23, Brno“.

2.  Účel a předmět smlouvy

  
Účelem této smlouvy je zajištění opravy soc. zařízení v internátě, budova č. 1, Tučkova 23, Brno z důvodu jejich nevyhovujícího technického stavu.

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele: 

2.1. Provést opravu soc. zařízení v ubytovacích buňkách internátu, budova č.1, Tučkova 23, Brno v tomto rozsahu:







P.č.
Práce
JM
Množství
Množství celkem








Výměna svislých svodů - soc. zařízení  pro celý objekt od 2.patra  po střechu– sekce A




1
Demontáž, dodávka a montáž svislé kanalizace DN 125– plast, včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu, včetně ukotvení do zdiva a čtyř  čistících kusů v každém patře 1ks, napojení odpadu od sanitárních předmětů a ukončení  větrací  hlavicí na jedné stoupačce  -  celkem 3ks stoupaček
bm
50
50

2
Demontáž, dodávka a montáž svislé kanalizace DN 100– plast, včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu, včetně ukotvení do zdiva a čtyř  čistících kusů v každém patře 1ks, napojení odpadu od sanitárních předmětů a ukončení  větrací  hlavicí   -  celkem 1 stoupačka
bm
16
16

3
Demontáž, dodávka a montáž svislé kanalizace DN 125– plast – dešťový svod, včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu , včetně ukotvení do zdiva a  ukončení  střešní vpustí  včetně dodání a výměny -  celkem 1 stoupačka 
bm
16
16

4
Provedení  prostupů  stropní konstrukcí , včetně zapravení a uvedení stavební konstrukce do původního stavu
ks
25
25

5
Zakrytí svislých kanalizačních svodů sádrokartonem tl. 15mm – 5ks svodů včetně nosné konstrukce sádrokarton. desek a ukotvení do zdi
m2
70
70

6
Dodávka  a montáž instalačních dvířek pro přístup k čistícím kusům 20 x 30cm včetně rámu  osazení do sádrokartonu
ks
17
17

7
Demontáž, dodávka a montáž  svislého rozvodu  studené a teplé vody 5/4“ – plast , včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu a uchycení v každém patře 2x
bm
80
80

8
Demontáž, dodávka a montáž  svislého rozvodu  cirkulace vody ½“ – plast , včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu a uchycení v každém patře 2x
bm
30
30

9
Dodávka a montáž izolace MIRALON
bm
110
110

10
Likvidace odpadu a úklid
sou
1
1








Stavební úpravy v místnosti WC – ženy – 2.patro – 5.patro sekce A




11
Nátěr dveří 2 x syntetickým bezbarvým lakem, včetně přebroušení a vytmelení  1x vchod. dveře + úklid. komora
m2
8
32

12
Výměna kování u vchod. dveří ( zámek FAB,  vložka FAB, 3 klíče ) 1x vchod. dveře + úklid. komora
ks
2
8

13
Demontáž, dodávka a montáž plných dveří 60/197cm s větracími otvory s mřížkami  5cm 2x 4ks, opatřené 2x syntetickým nátěrem , včetně kovového kování s vnitřní uzavíratelnou páčkou 
ks
1
4

14
Nátěr ocel. zárubně 2 x syntetický v původním barevném odstínu 1x vchod. dveře + kabinka WC + úklid. komora –3ks
m2
5
18

15
Demontáž, dodávka a montáž prahu včetně přebroušení a 2x  nátěr bezbarvým lakem 15 x 80 cm (1x vchod. dveře + úklid.komora)
ks
2
8

16
Demontáž keramické dlažby
m2
5
18

17
Demontáž, dodávka a montáž  podkladního betonu pod dlažbou tl. 8-10cm
m2
5
18

18
Stěrkové izolace proti vodě pod dlažbu
m2
5
18

19
Dodávka a montáž keramické protiskluzné dlažby 20 x 20 cm vodotěsně vyspárované včetně soklu
m2
5
18

20
Demontáž keramického obkladu 
m2
22
88

21
Dodávka a montáž vodotěsně vyspárovaného keramického obkladu ( velikost obkladačky 20 x 20 cm ) – matný odstín , včetně vyspravení  podkladní omítky  v = 2 m – ve dvoubarevném provedení dle požadavku uživatele
m2
22
88

22
Dodávka a montáž stěrkové izolace proti vodě
m2
22
88

23
Dodávka a montáž plastového olištování hran v = 2m
bm
16
64

24
Dodávka a montáž plastového olemování ukončení obkladu
bm
11
44

25
Demontáž  podlahové vpusti  10 x 10cm, včetně napojení na kanalizaci  a zaslepení a bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí  do původního stavu – u umyvadla
ks
1
4

26
Demontáž záchodové mísy 
ks
1
4

27
Demontáž splachovací nádoby včetně 1“ trubky dl.1,5m
ks
1
4

28
Dodávka a montáž záchodové mísy KOMBI včetně napojení na rozvod studené vody ¾// plast a napojení na svislé odpadní potrubí  125 – 1,5m
ks
1
4

29
Demontáž a montáž velkoobjemového zásobníku na toaletní papír JUMBO  28cm
ks
1
4

30
Demontáž ventilu ¾“
ks
3
12

31
Dodávka a montáž ventilu kulového ¾“
ks
3
12

32
Demontáž odpadní kanalizace DN 125, včetně bouracích prací a s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu 
bm
1
4

33
Dodávka a montáž odpadní kanalizace DN 125 k WC míse – plast
bm
1
4

34
Demontáž  napojení  záchodové mísy na kanalizaci  
bm
1
4

35
Dodávka a montáž napojení  záchodové mísy na  kanalizaci DN 125 v plastu včetně bouracích prací a s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu
bm
1
4

36
Demontáž rozvodů studené vody ¾“ včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí  do původního stavu (1 x WC)
bm
4
16

37
Dodávka a montáž rozvodů studené vody ¾“ – plast včetně napojení 1ks WC 
bm
4
16

38
Demontáž, dodávka a montáž rozvodů studené a teplé vody ¾“ – plast ,včetně napojení 1ks umyvadla  a bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí  do původního stavu
bm
14
56

39
Dodávka a montáž izolace MIRALON
bm
18
72

40
Demontáž, dodávka a montáž  instalačních dvířek s rámem a s osazením do zdiva 30 x 40cm – čistící kus , včetně zednického zapravení 
ks
1
4

41
Demontáž umyvadla, včetně sifonu  a baterie
ks
1
4

42
Dodávka a montáž umyvadla, včetně zátky, sifonu a napojení na rozvod vody a kanalizace 
ks
1
4

43
Dodávka a montáž baterie míchací pákové
ks
1
4

44
Dodávka a montáž dávkovače mýdla 0,5 l 
ks
1
4

45
Demontáž , dodávka a montáž zrcadla nad umyvadlo 60x40cm
ks
1
4

46
Demontáž, dodávka a montáž  osoušeče rukou , včetně přeložení rozvodu elektroinstalace – napojení na rozvody el. – viz specifikace elektro 
ks
1
4

47
Demontáž, dodávka a montáž rozvodů kanalizace DN 50 – plast, včetně napojení umyvadla a bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí  do původního stavu
bm
3
12

48
Nátěr vzduchotechniky 2 x syntetický ve stávajícím barevném odstínu 
m2
2
8

49
Malba bílá  2 x PRIMALEX  
m2
22
88

50
Škrábání a sádrování 40 %
m2
9
36

51
Oprava omítek
m2
2
8

52
Komplexní úklid vymalovaných prostor ( mytí oken, dveří včetně rámů, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů ….. )
m2
45
180

53
Likvidace odpadu a úklid
sou
1
1








Stavební úpravy v místnosti WC – muži  s 1 kabinkou – 2.patro  - 3.patro – sekce A




54
Nátěr dveří 2 x syntetickým bezbarvým lakem, včetně přebroušení a vytmelení  1x vchod. dveře 
m2
4
8

55
Výměna kování u vchod. dveří ( zámek FAB,  vložka FAB, 3 klíče ) 
ks
1
2

56
Demontáž, dodávka a montáž plných dveří 60/197cm s větracími otvory s mřížkami  5cm 2x 4ks, opatřené 2x syntetickým nátěrem , včetně kovového kování s vnitřní uzavíratelnou páčkou 
ks
1
2

57
Nátěr ocel. zárubně 2 x syntetický v původním barevném odstínu –2ks
m2
3
6

58
Demontáž, dodávka a montáž prahu včetně přebroušení a 2x  nátěr bezbarvým lakem 15 x 80 cm
ks
1
2

59
Demontáž keramické dlažby
m2
4
8

60
Demontáž, dodávka a montáž  podkladního betonu pod dlažbou tl. 8-10cm
m2
4
8

61
Stěrkové izolace proti vodě pod dlažbu
m2
4
8

62
Dodávka a montáž keramické protiskluzné dlažby 20 x 20 cm vodotěsně vyspárované včetně soklu
m2
4
8

63
Demontáž keramického obkladu 
m2
22
44

64
Dodávka a montáž vodotěsně vyspárovaného keramického obkladu ( velikost obkladačky 20 x 20 cm ) – matný odstín , včetně vyspravení  podkladní omítky  v = 2 m 
m2
22
44

65
Dodávka a montáž stěrkové izolace proti vodě
m2
22
44

66
Dodávka a montáž plastového olištování hran v = 2m
bm
16
32

67
Dodávka a montáž plastového olemování ukončení obkladu
bm
11
22

68
Demontáž  podlahové vpusti  10 x 10cm, včetně napojení na kanalizaci  a zaslepení a bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí  do původního stavu – u umyvadla
ks
1
2

69
Demontáž záchodové mísy 
ks
1
2

70
Demontáž splachovací nádoby včetně 1“ trubky dl.1,5m
ks
1
2

71
Dodávka a montáž záchodové mísy KOMBI včetně napojení na rozvod studené vody ¾// plast a napojení na svislé odpadní potrubí  125 – 1,5m
ks
1
2

72
Demontáž a montáž velkoobjemového zásobníku na toaletní papír JUMBO  28cm
ks
1
2

73
Demontáž ventilu ¾“
ks
3
6

74
Dodávka a montáž ventilu kulového ¾“
ks
3
6

75
Demontáž odpadní kanalizace DN 125, včetně bouracích prací a s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu 
bm
1
2

76
Dodávka a montáž odpadní kanalizace DN 125 k WC míse – plast
bm
1
2

77
Demontáž  napojení  2 ks záchodových mís na kanalizaci  
bm
1
1

78
Dodávka a montáž napojení  1ks záchodové mísy na  kanalizaci DN 125 v plastu včetně bouracích prací a s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu
bm
1
1

79
Demontáž rozvodů studené vody ¾“ včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí  do původního stavu (1 x WC)
bm
4
8

80
Dodávka a montáž rozvodů studené vody ¾“ – plast včetně napojení 1ks WC 
bm
4
8

81
Demontáž, dodávka a montáž rozvodů studené vody ¾“ – plast ,včetně napojení 1ks umyvadla  a bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí  do původního stavu
bm
7
14

82
Demontáž, dodávka a montáž rozvodů  teplé vody ¾“ – plast, včetně napojení  1ks umyvadla , bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí  do původního stavu
bm
7
14

83
Dodávka a montáž izolace MIRALON
bm
18
36

84
Demontáž, dodávka a montáž kovových instalačních dvířek s rámem a s osazením do zdiva 30 x 40cm – čistící kus , včetně zednického zapravení 
ks
1
2

85
Demontáž umyvadla včetně sifonu  a baterie
ks
1
2

86
Dodávka a montáž umyvadla, včetně zátky, sifonu a napojení na rozvod vody a kanalizace 
ks
1
2

87
Dodávka a montáž baterie míchací pákové
ks
1
2

88
Dodávka a montáž dávkovače mýdla 0,5 l 
ks
1
2

89
Demontáž , dodávka a montáž zrcadla nad umyvadlo 60x40cm
ks
1
2

90
Demontáž, dodávka a montáž  osoušeče rukou , včetně přeložení rozvodu elektroinstalace – napojení na rozvody el. – viz specifikace elektro 
ks
1
2

91
Demontáž, dodávka a montáž rozvodů kanalizace DN 50 – plast, včetně napojení umyvadla a bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí  do původního stavu
bm
3
6

92
Nátěr vzduchotechniky 2 x syntetický ve stávajícím barevném odstínu 
m2
6
12

93
Malba bílá  2 x PRIMALEX  
m2
22
44

94
Škrábání a sádrování 40 %
m2
9
18

95
Oprava omítek
m2
2
4

96
Komplexní úklid vymalovaných prostor ( mytí oken, dveří včetně rámů, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů ….. )
m2
45
90

97
Likvidace odpadu a úklid
sou
1
1








Stavební úpravy v místnosti WC – muži  s 1 kabinkou – 4.patro  - sprcha – sekce A




98
Nátěr dveří 2 x syntetickým bezbarvým lakem, včetně přebroušení a vytmelení  1x vchod. dveře + dveře od úklidové komory
m2
8
8

99
Výměna kování u vchod. dveří ( zámek FAB,  vložka FAB, 3 klíče ) + dveře od úklidové komory 
ks
2
2

100
Nátěr ocel. zárubně 2 x syntetický v původním barevném odstínu –2ks
m2
3
3

101
Demontáž, dodávka a montáž prahu včetně přebroušení a 2x  nátěr bezbarvým lakem 15 x 80 cm+ dveře od úklidové komory
ks
2
2

102
Demontáž zděné příčky tl. 10cm , včetně dveří , zárubně a všech bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu
m2
5
5

103
Demontáž keramické dlažby
m2
4
4

104
Demontáž, dodávka a montáž  podkladního betonu pod dlažbou tl. 8-10cm
m2
4
4

105
Stěrkové izolace proti vodě pod dlažbu
m2
4
4

106
Dodávka a montáž keramické protiskluzné dlažby 20 x 20 cm vodotěsně vyspárované včetně soklu
m2
4
4

107
Demontáž keramického obkladu 
m2
22
22

108
Dodávka a montáž vodotěsně vyspárovaného keramického obkladu ( velikost obkladačky 20 x 20 cm ) – matný odstín , včetně vyspravení  podkladní omítky  v = 2 m 
m2
16
16

109
Dodávka a montáž stěrkové izolace proti vodě
m2
16
16

110
Dodávka a montáž plastového olištování hran v = 2m
bm
8
8

111
Dodávka a montáž plastového olemování ukončení obkladu
bm
8
8

112
Demontáž, dodávka a montáž nerezové  podlahové vpusti  10 x 10cm, včetně napojení na kanalizaci a bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí  do původního stavu – u umyvadla
ks
1
1

113
Demontáž záchodové mísy 
ks
1
1

114
Demontáž splachovací nádoby včetně 1“ trubky dl.1,5m
ks
1
1

115
Demontáž ventilu ¾“
ks
2
2

116
Dodávka a montáž ventilu kulového ¾“
ks
2
2

117
Demontáž odpadní kanalizace DN 125, včetně bouracích prací a s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu 
bm
1
1

118
Dodávka a montáž odpadní kanalizace DN 60 ke sprše – plast
bm
1
1

119
Demontáž  napojení  1 ks záchodové mísy na kanalizaci  
bm
1
1

120
Dodávka a montáž napojení  sprchy na  kanalizaci DN 60 v plastu včetně bouracích prací a s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu
bm
1
1

121
Dodávka a montáž sprchové vaničky rohové půlkulaté 90 x 90cm,  včetně sifonu s vpustí, redukce, krycího panelu  a napojení na kanalizaci 
ks
1
1

122
Dodávka a montáž kovové zástěny pro zaoblenou stranu, výplň matný plast  90x 190cm
ks
1
1

123
Dodávka a montáž sprchové pákové směsné baterie včetně sprchové růžice na hadici
ks
1
1

124
Dodávka a montáž nosníku na uchycení sprchové růžice
ks
1
1

125
Dodávka a montáž nerez věšáku na ručníky (2 zavěšení)
ks
1
1

126
Dodávka a montáž mýdlenky s upevněním na stěnu
ks
1
1

127
Demontáž, dodávka a montáž rozvodů studené vody ¾“ – plast ,včetně napojení 1ks umyvadla a sprchy a bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí  do původního stavu
bm
8
8

128
Demontáž, dodávka a montáž rozvodů  teplé vody ¾“ – plast, včetně napojení  1ks umyvadla a sprchy , bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí  do původního stavu
bm
8
8

129
Dodávka a montáž izolace MIRALON
bm
16
16

130
Demontáž, dodávka a montáž kovových instalačních dvířek s rámem a s osazením do zdiva 30 x 40cm – čistící kus , včetně zednického zapravení 
ks
1
1

131
Demontáž umyvadla včetně sifonu  a baterie
ks
1
1

132
Dodávka a montáž umyvadla, včetně zátky, sifonu a napojení na rozvod vody a kanalizace 
ks
1
1

133
Dodávka a montáž baterie míchací pákové
ks
1
1

134
Dodávka a montáž dávkovače mýdla 0,5 l 
ks
1
1

135
Demontáž , dodávka a montáž zrcadla nad umyvadlo 60x40cm
ks
1
1

136
Demontáž, dodávka a montáž  osoušeče rukou , včetně přeložení rozvodu elektroinstalace – napojení na rozvody el. – viz specifikace elektro 
ks
1
1

137
Demontáž, dodávka a montáž rozvodů kanalizace DN 50 – plast, včetně napojení umyvadla a bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí  do původního stavu
bm
3
3

138
Nátěr vzduchotechniky 2 x syntetický ve stávajícím barevném odstínu 
m2
6
6

139
Malba bílá  2 x PRIMALEX  
m2
17
17

140
Škrábání a sádrování 20 %
m2
4
4

141
Oprava omítek
m2
1
1

142
Komplexní úklid vymalovaných prostor ( mytí oken, dveří včetně rámů, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů ….. )
m2
40
40

143
Likvidace odpadu a úklid
sou
1
1
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144
Demontáž  kovových kabin WC, včetně rámu, 4 ks dveří a 4ks zárubní, a včetně bouracích prací a s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu
m2
25
75

145
Dodávka a montáž dělících příček tl.10 cm – včetně omítek , vyzdění příček po stropní konstr., včetně  ukotvení příček a osazení 4 ks zárubní – kabiny WC
m2
36
108

146
Demontáž keramické dlažby – WC + předsíňka
m2
37
111

147
Demontáž, dodávka a montáž  a srovnání podkladního betonu pod dlažbou v tl. 10 – 15cm
m2
37
111

148
Stěrková izolace proti vodě pod dlažbu
m2
37
111

149
Dodávka a montáž keramické protiskluzné dlažby 20 x 20 cm vodotěsně vyspárované ve dvojím barevným řešení dle stávajícího provedení, včetně stěrkové izolace proti vodě a soklu
m2
37
111

150
Demontáž keramického obkladu – WC + předsíňka
m2
163
489

151
Demontáž, dodávka a montáž podkladní omítky
m2
163
489

152
Dodávka a montáž vodotěsně vyspárovaného keramického obkladu (velikost obkladačky 20 x 20 cm ) – matný odstín  včetně vyspravení  podkladní omítky  v = 2,0 m, – ve dvoubarevném provedení dle požadavku uživatele 
m2
163
489

153
Dodávka a montáž stěrkové izolace proti vodě
m2
163
489

154
Dodávka a montáž plastového olištování hran v = 2m
bm
54
162

155
Dodávka a montáž plastového olemování ukončení obkladu
bm
56
168

156
Nátěr dřevěných  dveří 80 x 197cm 2 x syntetickým bezbarvým lakem, včetně přebroušení a vytmelení  1x vchod. dveře
m2
4
12

157
Nátěr ocel. zárubně ke dveřím  80 x 197cm 2 x syntetický v původním barevném odstínu –1ks
m2
2
5

158
Výměna kování u vchod. dveří ( zámek FAB,  vložka FAB, 3 klíče )
ks
1
3

159
Demontáž, dodávka a montáž dřevěného  prahu k vchod. dveřím 20 x 80 cm, včetně 2 x syntetického nátěru  bezbarvým lakem
ks
1
3

160
Nátěr dřevěných dveří 80 x 197 cm 2 x syntetickým bezbarvým lakem, včetně přebroušení a vytmelení  1x dveře  mezi WC a předsíní
m2
4
12

161
Nátěr ocel. zárubně ke dveřím 80 x 197 cm 2 x syntetický v původním barevném odstínu –1ks – dveře mezi WC a předsíní
m2
2
6

162
Výměna kování u vchod. dveří ( zámek FAB,  vložka FAB, 3 klíče )
ks
1
3

163
Dodávka a montáž dveří plných 60/197 s větracími otvory s mřížkami  5cm 2x4ks, opatřené 2x syntetickým nátěrem včetně kovového kování s vnitřní uzavíratelnou páčkou  (kabinky WC)
ks
4
12

164
Dodávka a montáž zárubně ke dveřím 60 x 197cm tl.zdiva 10cm se zapuštěním do podlahy – bez prahu , včetně nátěru 2x syntetický bílý – kabiny WC
ks
4
12

165
Demontáž  podlahové vpusti  10 x 10cm, včetně  napojení na kanalizaci  a bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí  do původního stavu  se zaslepením – u pisoárů 
ks
2
6

166
Demontáž, dodávka a montáž  instalačních dvířek s rámem a s osazením do zdiva 30 x 40cm – čistící kus, včetně zednického zapravení 
ks
1
3

167
Demontáž záchodových mís 
ks
4
12

168
Demontáž splachovací nádoby včetně 1“ trubky dl.1,5m
ks
4
12

169
Dodávka a montáž záchodové mísy KOMBI včetně napojení na rozvod studené vody ½“ plast a napojení na svislé odpadní potrubí  125 – 1,5m
ks
4
12

170
Dodávka a montáž velkoobjemového zásobníku na toaletní papír JUMBO  28cm
ks
4
12

171
Demontáž, dodávka a montáž kulového  ventilu ½“
ks
7
21

172
Demontáž, dodávka a montáž kulového ventilu ¾“
ks
4
12

173
Demontáž, dodávka a montáž  napojení  4ks záchodových mís na ležatou  kanalizaci,  DN 100 – plast, včetně bouracích prací a s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu ( 1 napojení  1bm )
ks
4
12

174
Demontáž, dodávka a montáž ležatého rozvodu kanalizace DN 50, včetně bouracích prací a s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu (2x napojení od 2 umyvadel a 4 pisoárů) 
bm
10
30

175
Demontáž, dodávka a montáž nerezové podlahové vpusti včetně napojení na kanalizaci DN 50 – dl.3bm a včetně bouracích prací a s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu – u umyvadel
ks
1
3

176
Demontáž, dodávka a montáž rozvodů studené vody ¾“ – plast včetně napojení 4ks WC, 4 ks pisoárů, 2 ks umyvadel , včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí  do původního stavu
bm
13
39

177
Demontáž , dodávka a montáž rozvodů vody ½“ – plast včetně napojení 4ks WC, 4 ks pisoárů, 3 ks umyvadel, včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí  do původního stavu
bm
6
18

178
Demontáž , dodávka a montáž rozvodů teplé vody ¾“ – plast včetně napojení 2ks  umyvadel , včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí  do původního stavu 
bm
4
12

179
Demontáž, dodávka a montáž rozvodů teplé vody ½“ – plast včetně napojení 2ks  umyvadel a včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí  do původního stavu
bm
3
9

180
Demontáž, dodávka a montáž rozvodů teplé vody ½“ – svislé, včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí  do původního stavu
bm
4
12

181
Dodávka a montáž izolace MIRALON
bm
30
90

182
Demontáž umyvadla včetně sifonu  a baterie
ks
2
6

183
Dodávka a montáž umyvadla včetně zátky, sifonu a napojení na rozvod vody a kanalizace 
ks
2
6

184
Dodávka a montáž baterie míchací pákové
ks
2
6

185
Demontáž, dodávka a montáž zrcadla vel. 60 x 40cm
ks
2
6

186
Dodávka a montáž  osoušeče rukou, včetně přeložení rozvodu elektroinstalace – viz specifikace elektro 
ks
2
6

187
Dodávka a montáž  dávkovače mýdla 0,5 l 
ks
2
6

188
Demontáž pisoárů 
ks
4
12

189
Demontáž splachovací nádoby  k pisoárům,  včetně 1“ trubky dl.1,5m  a bouracích prací a uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu
ks
1
3

190
Dodávka a montáž pisoárové mušle včetně elektrického senzorového ovládání  a napojení na kanalizaci a na rozvod vody napojení na elektroinstalaci viz specifikace elektro.
Ks
4
12

191
Demontáž, okna 90 x 180cm ( zdvojené otevíravé ), včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu 
ks
4
12

192
Dodávka a montáž plastového okna 90 x 180cm  zdvojené otevíravé  kombinované s ventilací, včetně utěsnění,  zapravení a kování
ks
4
12

193
Demontáž dřevěného obkladu kolem oken
m2
14
42

194
Dodávka a montáž dozdění po odstranění dřev.obkladu tl. cca 10cm , včetně omítky, tepelné izolace a zapravení osazení oken
m2
14
42

195
Dodávka a montáž větrací mřížky 20x20cm, s osazením do zděné příčky kabiny WC 
ks
4
12

196
Dodávka a montáž  sádrokartonového obložení , včetně nosné konstrukce a ukotvení do zdi
m2
5
15

197
Demontáž a montáž  radiátoru , včetně úpravy  rozvodů ÚT – posunutí radiátoru
ks
1
3

198
Dodávka a montáž termoregulačního ventilu 
ks
1
3

199
Nátěr radiátoru 2 x syntetický, včetně trubkových rozvodů 
m2
29
87

200
Malba bílá  2 x PRIMALEX  
m2
155
465

201
Oškrábání a sádrování  40 %
m2
62
186

202
Komplexní úklid vymalovaných prostor ( mytí oken, dveří včetně rámů, podlah, obkladů a  dlažby, zařizovacích předmětů …..)
m2
240
720

203
Likvidace odpadu a úklid
sou
1
1


Stavební úpravy v místnosti WC – muži – 5.patro – sekce „A“




204
Demontáž  kovových kabin WC, včetně rámu, 4 ks dveří a 4ks zárubní, a včetně bouracích prací a s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu
m2
35
35

205
Dodávka a montáž dělících příček tl.10 cm – včetně omítek , vyzdění příček po strop. konstrukci, včetně  ukotvení příček a osazení 4 ks zárubní – kabiny WC
m2
36
36

206
Dodávka a montáž dělících příček tl.10 cm – včetně omítek , vyzdění příček po strop. konstrukci , včetně  ukotvení příček a osazení zárubně – úklidová místnost
m2
10
10

207
Dodávka a montáž odvětrávací mřížky  20x30cm, včetně rámu a zednického zapravení 
ks
2
2

208
Dodávka a montáž dveří plných 60/197 s větracími otvory s mřížkami  5cm 2x4ks, opatřené 2x syntetickým nátěrem včetně kovového kování  ( zámek FAB,  vložka FAB, 3 klíče ) – úklidová komora
ks
1
1

209
Dodávka a montáž zárubně ke dveřím 60 x 197cm tl.zdiva 10cm se zapuštěním do podlahy – bez prahu , včetně nátěru 2x syntetický bílý – úklidová komora
ks
1
1

210
Demontáž, dodávka a montáž výlevky, včetně směsové baterie a napojení na kanalizaci a na rozvod vody – úklidová komora
ks
1
1

211
Demontáž, dodávka a montáž DN 50 včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu – úklidová komora
bm
3
3

212
Demontáž, dodávka a montáž rozvodu  teplé a studené vody ½“ včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu – úklidová komora
bm
6
6

213
Demontáž keramické dlažby – WC + předsíňka
m2
37
37

214
Demontáž, dodávka a montáž  a srovnání podkladního betonu pod dlažbou v tl. 10 – 15cm
m2
37
37

215
Stěrková izolace proti vodě pod dlažbu
m2
37
37

216
Dodávka a montáž keramické protiskluzné dlažby 20 x 20 cm vodotěsně vyspárované ve dvojím barevným řešení dle stávajícího provedení, včetně stěrkové izolace proti vodě a soklu
m2
37
37

217
Demontáž keramického obkladu – WC + předsíňka
m2
163
163

218
Demontáž, dodávka a montáž podkladní omítky
m2
163
163

219
Dodávka a montáž vodotěsně vyspárovaného keramického obkladu ( velikost obkladačky 20 x 20 cm ) – matný odstín  včetně vyspravení  podkladní omítky  v = 2,0 m , – ve dvoubarevném provedení dle požadavku uživatele
m2
163
163

220
Dodávka a montáž stěrkové izolace proti vodě
m2
163
163

221
Dodávka a montáž plastového olištování hran v = 2m
bm
54
54

222
Dodávka a montáž plastového olemování ukončení obkladu
bm
62
62

223
Nátěr dřevěných  dveří 80 x 197cm 2 x syntetickým bezbarvým lakem, včetně přebroušení a vytmelení  1x vchod. dveře
m2
4
4

224
Nátěr ocel. zárubně ke dveřím  80 x 197cm 2 x syntetický v původním barevném odstínu –1ks
m2
2
2

225
Výměna kování u vchod. dveří ( zámek FAB,  vložka FAB, 3 klíče )
ks
1
1

226
Demontáž, dodávka a montáž dřevěného  prahu k vchod. dveřím 20 x 80 cm, včetně 2 x syntetického nátěru  bezbarvým lakem
ks
1
1

227
Nátěr dřevěných dveří 80 x 197 cm 2 x syntetickým bezbarvým lakem, včetně přebroušení a vytmelení  1x dveře  mezi WC a předsíní
m2
4
4

228
Nátěr ocel. zárubně ke dveřím 80 x 197 cm 2 x syntetický v původním barevném odstínu –1ks – dveře mezi WC a předsíní
m2
2
2

229
Výměna kování u vchod. dveří ( zámek FAB,  vložka FAB, 3 klíče )
ks
1
1

230
Dodávka a montáž dveří plných 60/197 s větracími otvory s mřížkami  5cm 2x4ks, opatřené 2x syntetickým nátěrem včetně kovového kování s vnitřní uzavíratelnou páčkou  (kabinky WC)
ks
4
4

231
Dodávka a montáž zárubně ke dveřím 60 x 197cm tl.zdiva 10cm se zapuštěním do podlahy – bez prahu , včetně nátěru 2x syntetický bílý – kabiny WC
ks
4
4

232
Demontáž  podlahové vpusti  10 x 10cm, včetně  napojení na kanalizaci  a bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí  do původního stavu  se zaslepením – u pisoárů 
ks
2
2

233
Demontáž, dodávka a montáž instalačních dvířek s rámem a s osazením do zdiva 30 x 40cm – čistící kus, včetně zednického zapravení 
ks
1
1

234
Demontáž záchodových mís 
ks
4
4

235
Demontáž splachovací nádoby včetně 1“ trubky dl.1,5m
ks
4
4

236
Dodávka a montáž záchodové mísy KOMBI včetně napojení na rozvod studené vody ½“ plast a napojení na svislé odpadní potrubí  125 – 1,5m
ks
4
4

237
Dodávka a montáž velkoobjemového zásobníku na toaletní papír JUMBO  28cm
ks
4
4

238
Demontáž, dodávka a montáž kulového  ventilu ½“
ks
7
7

239
Demontáž, dodávka a montáž kulového ventilu ¾“
ks
4
4

240
Demontáž, dodávka a montáž  napojení  4ks záchodových mís na ležatou  kanalizaci,  DN 100 – plast, včetně bouracích prací a s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu ( 1 napojení  1bm )
bm
4
4

241
Demontáž, dodávka a montáž ležatého rozvodu kanalizace DN 50, včetně bouracích prací a s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu (2x napojení od 2 umyvadel a 4 pisoárů) 
bm
10
10

242
Demontáž, dodávka a montáž nerezové podlahové vpusti včetně napojení na kanalizaci DN 50 – dl.3bm a včetně bouracích prací a s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu – u umyvadel
ks
1
1

243
Demontáž, dodávka a montáž rozvodů studené vody ¾“ – plast včetně napojení 4ks WC, 4 ks pisoárů, 2 ks umyvadel , včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí  do původního stavu
bm
13
13

244
Demontáž , dodávka a montáž rozvodů vody ½“ – plast včetně napojení 4ks WC, 4 ks pisoárů, 3 ks umyvadel, včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí  do původního stavu
bm
6
6

245
Demontáž , dodávka a montáž rozvodů teplé vody ¾“ – plast včetně napojení 2ks  umyvadel , včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí  do původního stavu 
bm
4
4

246
Demontáž, dodávka a montáž rozvodů teplé vody ½“ – plast včetně napojení 2ks  umyvadel a včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí  do původního stavu
bm
3
3

247
Demontáž, dodávka a montáž rozvodů teplé vody ½“ – svislé, včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí  do původního stavu
bm
4
4

248
Dodávka a montáž izolace MIRALON
bm
30
30

249
Demontáž umyvadla včetně sifonu  a baterie
ks
2
2

250
Dodávka a montáž umyvadla včetně zátky, sifonu a napojení na rozvod vody a kanalizace 
ks
2
2

251
Dodávka a montáž baterie míchací pákové
ks
2
2

252
Demontáž, dodávka a montáž zrcadla vel. 60 x 40cm
ks
2
2

253
Dodávka a montáž  osoušeče rukou, včetně přeložení rozvodu elektroinstalace – viz specifikace elektro 
ks
2
2

254
Dodávka a montáž  dávkovače mýdla 0,5 l 
ks
2
2

255
Demontáž pisoárů 
ks
4
4

256
Demontáž splachovací nádoby  k pisoárům,  včetně 1“ trubky dl.1,5m  a bouracích prací a uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu
ks
1
1

257
Dodávka a montáž pisoárové mušle včetně elektrického senzorového ovládání  a napojení na kanalizaci a na rozvod vody napojení na elektroinstalaci viz specifikace elektro.
ks
4
4

258
Demontáž, okna 90 x 180cm ( zdvojené otevíravé ), včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu 
ks
4
4

259
Dodávka a montáž plastového okna 90 x 180cm  zdvojené otevíravé  kombinované s ventilací, včetně utěsnění,  zapravení a kování
ks
4
4

260
Demontáž dřevěného obkladu kolem oken
m2
14
14

261
Dodávka a montáž dozdění po odstranění dřev.obkladu tl. cca 10cm , včetně omítky, tepelné izolace a zapravení osazení oken
m2
14
14

262
Dodávka a montáž větrací mřížky 20x20cm, s osazením do zděné příčky kabiny WC 
ks
4
4

263
Dodávka a montáž  sádrokartonového obložení , včetně nosné konstrukce a ukotvení do zdi
m2
5
5

264
Demontáž a montáž  radiátoru , včetně úpravy  rozvodů ÚT a posunutí radiátoru dle  nové příčky.
Ks
1
1

265
Dodávka a montáž termoregulačního ventilu 
ks
1
1

266
Nátěr radiátoru 2 x syntetický, včetně trubkových rozvodů 
m2
29
29

267
Malba bílá  2 x PRIMALEX  
m2
155
155

268
Oškrábání a sádrování  40 %
m2
62
62

269
Komplexní úklid vymalovaných prostor ( mytí oken, dveří včetně rámů, podlah, obkladů a  dlažby, zařizovacích předmětů …..)
m2
240
240

270
Likvidace odpadu a úklid
sou
1
1

271
Použití  stavebního výtahu pro dopravu materiálu  po dobu provádění stavebních prací na celkovou výšku objektu cca  20m, včetně montáže,  zajištění. a demontáže
Sou
1
1
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Tučkova 23 - WC 2. patro - 6. patro




272
Demontáž, dodávka a montáž zářivkové svítidlo 2 x 36W (montáž šroubováním)
ks
20
20

273
Demontáž, dodávka a montáž vypínač obyčejný č. 1 včetně krabice
ks
28
28

274
Demontáž, dodávka a montáž vypínač lustrový č. 5 včetně krabice
ks
12
12

275
Demontáž, dodávka a montáž tlačítko s doutnavkou včetně krabice
ks
12
12

276
Demontáž, dodávka a montáž žárovkové svítidlo nástěnné 1 x 60 W - komplet
ks
36
36

277
Demontáž, dodávka a montáž žárovkové svítidlo nástěnné 2 x 60 W - komplet IP 4x (pro sprchu)
ks
1
1

278
Demontáž, dodávka a montáž žárovkové svítidlo stropní 1 x 60 W - komplet
ks
8
8

279
Demontáž, dodávka a montáž krabice odbočné KO 68 včetně svorek WAGO a víčka
ks
60
60

280
Demontáž, dodávka a montáž jistič 1p 10A LSN
ks
12
12

281
Demontáž, dodávka a montáž jistič 1p 16A LSN
ks
12
12

282
Demontáž, dodávka a montáž vodič CYKY 3C x 1,5 mm2 pod omítku
m
580
580

283
Demontáž, dodávka a montáž vodič CYKY 3C x 2,5 mm2 pod omítku
m
120
120

284
Napojení senzorů pro pisoáry a připojení na jistič 1p 10A
ks
4
4

285
Napojení osoušeče rukou – viz specifikace stavební
ks
12
12

287
Demontáž stávající elektroinstalace v prostoru WC - odpojení v krabicích
ks
24
24

288
Napojení nové elektro instalace na stávající okruhy
ks
8
8

289
Úprava rozvaděče (montáž jističů, lišty LSN, připojení nových okruhů na jističe, úprava masky rozvaděče )
ks
4
4

290
Demontáž a opětná montáž podhledu v chodbě pro natažení nových okruhů pro WC
m
40
40

291
Vypracování revizní zprávy na provedené úpravy elektro instalace
ks
1
1

292
Likvidace odpadů
soub
1
1








Tučkova  - 5. PATRO sekce „B“ -  velký pokoj ( počítáno na 1 pokoj ) – 12pokojů 




293
Demontáž stávajícího umakartového instalačního jádra, včetně rámu a dvou dveří se zárubněmi a s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu 
ks
1
12

294
Dodávka a montáž  příčky ze sádrokartonu  tl. 15mm , včetně nosné kovové konstrukce, ukotvení a osazení  dvou  zárubní  60/197 cm
m2
28
336

295
Dodávka a montáž sádrokartonu – obložení instalačního jádra s instalačními dvířky 40x60cm pro přístup k  uzávěrům  u svislých rozvodů, včetně nosné konstrukce a ukotvení do zdi 
m2
3
36

296
Dodávka a montáž sádrokartonového stropu  GKB-I 12,5mm, včetně nosné kovové konstrukce, tmelení, broušení a akrylování
m2
4
48

297
Dodávka a montáž  dveří 60/197cm , včetně 2x syntetického nátěru
ks
2
24

298
Dodávka a montáž zárubně ke dveřím  60/197cm , včetně 2x syntetického nátěru a osazení do sádrokartonové příčky
ks
2
24

299
Demontáž  a montáž WC mísy KOMBI, včetně napojení  na rozvody  
ks
1
12

300
Demontáž  a montáž  otočného umyvadla, včetně baterie, sifonu, napojení a rozvodů  
ks
1
12

301
Demontáž, dodávka a montáž koupelnové skříňky se zrcadlem a vlastní osvětlením napojení na rozvod elektro viz specifikace elektro
ks
1
12

302
Dodávka a montáž umyvadlové baterie směsové včetně sprchové růžice na hadici a napojení na stávající rozvod studené a teplé vody 1/2“ plast 
ks
1
5

303
Demontáž a montáž nerezového uchycení sprchové růžice  
ks
1
12

304
Demontáž a montáž vany plastové 70 x 120cm, včetně plastového krycího panelu, sifonu,  zátky,  napojení na stávající rozvod studené a teplé vody 1/2“ plast a napojení na odpadní potrubí DN 63
ks
1
12

305
Demontáž, dodávka a montáž sifonu pro vanu
ks
1
12

306
Demontáž, dodávka a montáž olištování vaničky r.š. 8cm, včetně zasilikonování
bm
5
54

307
Demontáž, dodávka a montáž  rozvodu studené vody  3/4“ - plast, včetně bouracích prací a s uvedením  stavebních konstrukcí do původního stavu ( WC mísa a umyvadlo s vanou )
bm
6
72

308
Demontáž, dodávka a montáž rozvodů teplé vody  - plast pro umyvadlo  - plast ¾“ (umyvadlo s vanou)
bm
4
48

309
Dodávka a montáž izolace MIRALON
bm
10
120

310
Dodávka a montáž  zásobníku na toaletní papír JUMBO  25cm
ks
1
12

311
Demontáž , dodávka a montáž ventilu kulového 3/4“
ks
3
36

312
Demontáž PVC – v chodbičce a pokoji
m2
28
336

313
Demontáž, dodávka a montáž betonové podlahy  do tl. 10cm - předsíňka
m2
4
48

314
Dodávka a montáž vodotěsně vyspárované dlažby 20 x20cm – matný odstín s protiskluznou úpravou, včetně soklu  - předsíň
m2
4
48

315
Dodávka a montáž keramického obkladu 20x20 cm  s vodotěsným vyspárováním, matný odstín  včetně nalepení na sádrokartonovou stěnu  a zapravením silikonem ve styku s dlažbou  v = 2 m na WC v= 1,2m
m2
16
192

316
Dodávka a montáž omyvatelného nátěru v= 0,8 bílé barvy - WC
m2
7
84

317
Dodávka a montáž plastové lišty  - ukončení obkladu
bm
12
144

318
Dodávka a montáž  přechodové lišty koupelna – chodbička dl.60cm – 2ks a předsíňka s pokojem – 1ks-0,8m
bm
2
24

319
Dodávka a montáž sádrokartonových krytů  dešťové kanalizace, včetně nosné konstrukce,  zatmelení, natření a úpravy ve vestavěných skříních
m2
4
4

320
Demontáž vestavěné skříně 220 x 260 x 60 cm, včetně všech demontážních prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu  
ks
1
12

321
Dodávka a montáž vestavěné skříně 220 x 260 x 60 cm  v barevném provedení  ( světlé dřevo) dle požadavku uživatele, včetně úchytek a pantů, 2x šatní tyč, 5x police
ks
1
12

322
Demontáž   mřížek s filtrem  pro odvětrání  WC a koupelny
ks
2
24

323
Dodávka a montáž mřížek 20 x 20cm pro větrání WC a koupelny s osazením a začištěním v sádrokartonu 
ks
2
24

324
Oprava odvětrávání – nefunguje sloupové odsávání 
sou
3
3

325
Demontáž, dodávka a montáž zátěžového koberce  ZENIT, včetně nalepení a srovnání podkladu - pokoj
m2
23
276

326
Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky
m2
23
276

327
Demontáž PVC lišty
bm
20
240

328
Dodávka a montáž  plastové lišty, včetně nalepení a koberce ZENIT
bm
20
240

329
Demontáž, dodávka a montáž horizontální meziokenní žaluzie stříbrné ( 110x 140cm)
ks
1
12

330
Demontáž, dodávka a montáž horizontální meziokenní žaluzie stříbrné  ( 75x 140cm) 
ks
1
12

331
Nátěr okna  2 x syntetický, včetně osmirkování, překytování a zatmelení
m2
4
42

332
Výměna kování oken  - dvoukřídlové dřevěné okno  - 4ks – 1okno
ks
4
48

333
Demontáž, dodávka a montáž vstup. dveří  80/197 protipožárních – atypických, včetně štítků plastových s číslem pokoje a s vyměnitelnou jmenovkou - dle požadavku uživatele  
ks
1
12

334
Demontáž, dodávka a montáž nerez  kování u vch.dveří  klika – klika,  zámek a vložka FAB včetně 3ks klíčů
ks
1
12

335
Úprava a osazení dýhovaných vstupních protipožárních dveří  - atypických
ks
1
12

336
Nátěr 2 x syntetický zárubně od vstupních dveří  ve stejném barevném odstínu
m2
2
18

337
Demontáž, dodávka a montáž prahu, včetně nátěru 2x syntetický lak  (80 x 10 x 2cm)
ks
1
12

338
Nátěr 2 x syntetický zárubně mezi chodbičkou a pokojem   bílá  barva 
m2
1
10

339
Nátěr 2x syntetický bílý radiátoru,  včetně rozvodných trubek
m2
6
72

340
Demontáž, dodávka a montáž  garnyže dl. 350cm
ks
1
12

341
Demontáž, dodávka a montáž  garnyže dl. 150cm
ks
1
12

342
Zapravení spár mezi stropními panely ( oškrábání, vytmelení a vyrovnání )  š= 30cm – dl. 350cm – 4 spáry
bm
14
168

343
Malba bílá 2 x PRIMALEX
m2
110
1320

344
Škrábání a sádrování 40 %
m2
44
528

345
Komplexní úklid vymalovaných prostor ( mytí oken, dveří včetně rámů, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů ….. )
m2
154
1848

346
Likvidace odpadu a úklid
sou
1
1








Tučkova  5. PATRO - malý pokoj  ( počítáno na 1 pokoj ) – 1 pokoj 

Množ. na 1 místnost
Množ. na x místností

347
Demontáž stávajícího umakartového instalačního jádra, včetně rámu a dvou dveří se zárubněmi a s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu 
ks
1
1

348
Dodávka a montáž  příčky zděné  tl.10cm , včetně ukotvení a osazení  dvou  zárubní  60/197cm a oboustranné omítky
m2
30
30

349
Dodávka a montáž sádrokartonu – obložení instalačního jádra s instalačními dvířky 40x60cm pro přístup k  uzávěrům  u svislých rozvodů, včetně nosné konstrukce a ukotvení do zdi 
m2
3
3

350
Dodávka a montáž sádrokartonového stropu  GKB-I 12,5mm, včetně nosného kovové konstrukce, tmelení, broušení a akrylování
m2
5
5

351
Dodávka a montáž  dveří 60/197cm , včetně 2x syntetického nátěru
ks
2
2

352
Dodávka a montáž zárubně ke dveřím  60/197cm , včetně 2x syntetického nátěru a osazení do zděné příčky
ks
2
2

353
Demontáž olejového nátěru v=2m, včetně opravy podkladní omítky
m2
50
50

354
Demontáž záchodové mísy, včetně splachovací nádržky a 1,5m trubky napojení na rozvod studené vody  a na odpadní potrubí 
ks
1
1

355
Dodávka a montáž záchodové mísy KOMBI, včetně napojení na rozvod studené vody  ½“ 1m plast a napojení na svislé odpadní potrubí 
ks
1
1

356
Demontáž, dodávka a montáž  rozvodu studené vody  3/4“, včetně bouracích prací a s uvedením  stavebních konstrukcí do původního stavu
bm
2
2

357
Dodávka a montáž izolace MIRALON
bm
2
2

358
Demontáž, dodávka a montáž  rozvodu odpadní  kanalizace DN 100 , včetně  napojení na svislý rozvod DN 150 a bouracích prací a s uvedením  stavebních konstrukcí do původního stavu
bm
2
2

359
Dodávka a montáž  zásobníku na toaletní papír  JAMBO  25cm 
ks
1
1

360
Demontáž, dodávka a montáž ventilu kulového 3/4“
ks
3
3

361
Demontáž, dodávka a montáž odpadní kanalizace DN 63 plast, včetně  napojení na vaničku a umyvadlo a stávající kanalizaci DN 150, a včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu
bm
5
5

362
Demontáž, dodávka a montáž rozvodů studené a teplé vody pro umyvadlo  - plast
bm
8
8

363
Dodávka a montáž izolace MIRALON
bm
8
8

364
Demontáž  otočného umyvadla, včetně baterie, sifonu, napojení  rozvodů 
ks
1
1

365
Dodávka a montáž umyvadla včetně baterie směsové pákové, sifonu, zátky a napojení na rozvod vody a kanalizace
ks
1
1

366
Demontáž, dodávka a montáž koupelnové skříňky se zrcadlem a vlastní osvětlením  - napojení na rozvody elektro viz specifikace elektro
ks
1
1

367
Demontáž , dodávka a montáž vany  plastové 70 x 180cm, včetně plastového krycího panelu, sifonu,  zátky,  napojení na stávající rozvod studené a teplé vody 1/2“ plast a napojení na odpadní potrubí DN 63
ks
1
1

368
Demontáž , dodávka a montáž  koupelnové baterie  se sprchou směsové pákové s přepínáním na ruční sprchu, včetně sprchové růžice na hadici a napojení na stávající rozvod studené a teplé vody 
ks
1
1

369
Demontáž, dodávka a montáž nerezového uchycení sprchové růžice  
ks
1
1

370
Demontáž, dodávka a montáž olištování vaničky r.š. 8cm, včetně zasilikonování
bm
5
5

371
Demontáž, dodávka a montáž  rozvodu studené  a teplé vody  3/4“, včetně bouracích prací a s uvedením  stavebních konstrukcí do původního stavu pro vanu 
bm
3
3

372
Dodávka a montáž izolace MIRALON
bm
3
3

373
Demontáž PVC – v koupelně, WC
m2
5
5

374
Demontáž dřevěné podlahy v jádru
m2
5
5

375
Demontáž dlažby, včetně podkladu – předsíň a pokoj
m2
21
21

376
Demontáž betonové podlahy  do tl. 10cm
m2
26
26

377
Dodávka a montáž betonové podlahy do tl. 10cm
m2
26
26

378
Dodávka a montáž stěrkové izolace proti vodě
m2
5
5

379
Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky
m2
21
21

380
Dodávka a montáž vodotěsně vyspárované dlažby 20 x20cm s protiskluznou úpravou a zasilikonování po obvodu – předsíň a koupelna
m2
10
10

381
Dodávka a montáž keramického obkladu 20x20 cm , matný odstín  včetně vyspravení a podkladní omítky  v = 2 m, WC v=1,2m
m2
20
20

382
Dodávka a montáž omyvatelného nátěru – WC v = 0,8m bílé barvy
m2
7
7

383
Dodávka a montáž plastové lišty – ukončení obkladu
bm
12
12

384
Dodávka a montáž  přechodové lišty koupelna – chodbička dl.60cm –2ks a předsíňka s pokojem 1ks – 0,8m
bm
2
2

385
Demontáž vestavěné skříně 255 x 260 x 60 cm, včetně všech demontážních prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu  
ks
1
1

386
Dodávka a montáž vestavěné skříně 255 x 260 x 60 cm  v barevném provedení  ( světlé dřevo) dle požadavku uživatele, včetně úchytek a pantů, 2x šatní tyč, 5x police ( 1ks 5.patro +1ks 3.patro)
ks
2
2

387
Demontáž   mřížek s filtrem  pro odvětrání  WC a koupelny
ks
2
2

388
Dodávka a montáž mřížek 20 x 20cm pro větrání WC a koupelny s osazením a začištěním v příčce 
ks
2
2

389
Demontáž, dodávka a montáž zátěžového koberce  ZENIT, včetně nalepení a srovnání podkladu 
m2
18
18

390
Demontáž PVC lišty
bm
22
22

391
Dodávka a montáž  plastové lišty, včetně nalepení a koberce ZENIT
bm
22
22

392
Demontáž, dodávka a montáž horizontální meziokenní žaluzie stříbrné  ( 110x 140cm) 
ks
2
2

393
Demontáž, dodávka a montáž horizontální meziokenní žaluzie stříbrné  ( 75x 140cm) 
ks
1
1

394
Demontáž, dodávka a montáž horizontální meziokenní žaluzie stříbrné  ( 75x 50cm) 
ks
1
1

395
Nátěr okna 2x syntetický, včetně osmirkování, překytování a zatmelení 
m2
4
4

396
Demontáž, dodávka a montáž prahu, včetně nátěru 2x syntetický lak  (80 x 10 x 2cm)
ks
1
1

397
Výměna kování oken  - dvoukřídlové dřevěné okno  
ks
1
1

398
Výměna kování balkónových dveří
ks
1
1

399
Demontáž, dodávka a montáž prahu, včetně nátěru 2x syntetický lak  (80 x 15 x 2cm)
ks
1
1

400
Demontáž, dodávka a montáž prahu, včetně nátěru 2x syntetický lak  (110 x 15 x 2cm)
ks
1
1

401
Demontáž, dodávka a montáž prahu, včetně nátěru 2x syntetický lak (80 x 10 x 2cm) 
ks
1
1

402
Demontáž, dodávka a montáž  garnyže dl. 350cm
ks
1
1

403
Demontáž, dodávka a montáž  garnyže dl. 150cm
ks
1
1

404
Demontáž, dodávka a montáž nerez  kování u vchod.dveří  klika – klika,  zámek a vložka FAB včetně 3ks klíčů
ks
1
1

405
Demontáž, dodávka a montáž  vstup. dveří 80/197cm protipožárních – atypických včetně štítků plastových s číslem pokoje a s vyměnitelnou jmenovkou - dle požadavku uživatele
ks
1
1

406
Úprava a osazení dýhovaných  vstupních protipožárních dveří -atypických
ks
1
1

407
Nátěr 2 x syntetický zárubní od vstupních dveří ve stejném barevném odstínu
m2
2
2

408
Nátěr 2 x syntetický zárubní mezi chodbičkou a pokojem bílá barva
m2
1
1

409
Nátěr 2x syntetický bílý radiátoru,  včetně rozvodných trubek
m2
6
6

410
Nátěr 2x syntetický vnitřní části plechového balkónového zábradlí ve stejném barevném odstínu
m2
3
3

411
Zapravení spár mezi stropními panely ( oškrábání, vytmelení a vyrovnání )  š= 30cm – dl. 350cm – 3 spáry
bm
11
11

412
Oprava omítky u balkónových dveří
ks
1
1

413
Dodávka a montáž silikonového těsnění  balkónových dveří a okna
bm
14
14

414
Malba bílá 2 x PRIMALEX
m2
99
99

415
Škrábání a sádrování 40 %
m2
40
40

416
Komplexní úklid vymalovaných prostor ( mytí oken, dveří včetně rámů, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů ….. )
m2
139
139

417
Likvidace odpadu a úklid
soub.
1
1








Tučkova  -  kuchyňka  ( počítáno na 1 místnost ) – 2 kuchyňky – 5.patro a 3.patro

Množ. na 1 místnost
Množ. na x místností

418
Demontáž stávajícího umakartového instalačního jádra, včetně rámu a dvou dveří se zárubněmi a s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu 
ks
1
2

419
Dodávka a montáž omítky v místě bývalého jádra, včetně stropu
m2
15
30

420
Dodávka a montáž sádrokartonového stropu  GKB-I 12,5mm, včetně nosného kovové konstrukce, tmelení, broušení a akrylování ( předsíň a jádro)
m2
10
20

421
Dodávka a montáž sádrokartonu – obložení instalačního jádra s instalačními dvířky 40 x 60cm  pro přístup k  uzávěrům  u svislých rozvodů, včetně nosné konstrukce a ukotvení do zdi 
m2
3
5

422
Demontáž vany, včetně baterie, sifonu, napojení a rozvodů a uvedení stavebních konstrukcí do původního stavu 
ks
1
2

423
Demontáž  WC mísy, včetně napojení  na rozvody a splachovací nádržky a 1,5m trubky Ø 3/4“ 
ks
1
2

424
Demontáž  otočného umyvadla, včetně baterie, sifonu, napojení a rozvodů a uvedení stavebních konstrukcí do původního stavu 
ks
1
2

425
Demontáž  koupelnové skříňky se zrcadlem 
ks
1
2

426
Demontáž  nerezového uchycení sprchové růžice  
ks
1
2

427
Demontáž  odpadní kanalizace, včetně napojení na umyvadlo a na odpadní kanalizaci od vany DN 63 a včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu a zaslepení
bm
3
5

428
Demontáž  rozvodu studené vody  3/4“, včetně bouracích prací a s uvedením  stavebních konstrukcí do původního stavu  a zaslepení
bm
2
3

429
Demontáž  rozvodu teplé vody  3/4“, včetně bouracích prací a s uvedením  stavebních konstrukcí do původního stavu  a zaslepení
bm
2
3

430
Demontáž dřevěné podlahy v jádru
m2
5
10

431
Demontáž  betonové podlahy  do tl. 10cm (chodbička, kuchyňka)
m2
22
44

432
Dodávka a montáž betonové podlahy do tl. 10cm (chodbička, kuchyňka, soc.zař.)
m2
27
54

433
Demontáž dlažby včetně soklu
m2
22
44

434
Dodávka a montáž vodotěsně vyspárované dlažby 20 x20cm s protiskluznou úpravou a zasilikonování po obvodu, včetně soklu  - kuchyňka
m2
27
54

435
Dodávka a montáž vyrovnávací  nivelační stěrky
m2
27
54

436
Demontáž a montáž dřevěného obložení
m2
33
66

437
Demontáž, dodávka a montáž dřevěného obložení 50x 200 x 6 ks
m2
6
12

438
Dozdění výklenku u kuchyňské linky tl. 10cm
m2
4
8

439
Dodávka a montáž keramického obkladu 20x20 cm , matný odstín  včetně vyspravení a vyrovnání podkladní omítky  -  kuchyňská linka
m2
6
12

440
Demontáž, dodávka a montáž horizontální meziokenní žaluzie stříbrné  ( 75x 140cm) 
ks
2
4

441
Dodávka a montáž horizontální meziokenní žaluzie stříbrné ( 70x 140cm)  
ks
1
2

442
Dodávka a montáž horizontální meziokenní žaluzie stříbrné  ( 70x 60cm) 
ks
1
2

443
Nátěr okna a balkónových dveří 2x syntetický, včetně osmirkování, překytování a zatmelení 
m2
6
11

445
Výměna kování oken  - dvoukřídlové dřevěné okno  
ks
1
2

446
Výměna kování balkónových dveří
ks
1
2

447
Demontáž, dodávka a montáž  parapetní desky 150 x 15cm včetně zapravení
ks
1
2

448
Oprava plechu u zábradlí balkonu cca 1 m2 
m2
1
1

449
Nátěr 2 x syntetický vnitřní části plechového balkónového zábradlí ve stávajícím barevném odstínu 
m2
3
5

450
Nátěr 2 x syntetický zárubní od vstupních dveří ve stejném barevném odstínu
m2
2
5

451
Nátěr 2 x syntetický zárubní mezi chodbičkou a kuchyní v odstínu dle požadavku uživatele
m2
1
2

452
Nátěr 2x syntetický bílý radiátoru,  včetně rozvodných trubek
m2
6
12

453
Demontáž olejového nátěru , včetně zapravení omítky (chodbička, kuchyňka)
m2
27
54

454
Nátěr olejový bílý  u okna v= 2m
m2
10
20

455
Demontáž, dodávka a montáž vstup. dveří  80/197cm  protipožární, atypických včetně štítků plastových s číslem pokoje a s vyměnitelnou jmenovkou - dle požadavku uživatele
ks
1
3

456
Úprava a osazení dýhovaných vstupních dveří protipožárních atypických
ks
1
3

457
Demontáž, dodávka a montáž prahu, včetně nátěru 2x syntetický lak  (80 x 15 x 2cm)
ks
1
3

458
Demontáž, dodávka a montáž prahu, včetně nátěru 2x syntetický lak  (110 x 15 x 2cm)
ks
1
2

459
Demontáž, dodávka a montáž prahu, včetně nátěru 2x syntetický lak  (80 x 10 x 2cm)
ks
1
2

460
Demontáž, dodávka a montáž  garnyže dl. 150cm
ks
1
2

461
Demontáž, dodávka a montáž nerez  kování u vch.dveří  klika – klika,  zámek a vložka FAB včetně 3ks klíčů
ks
1
3

462
Demontáž, dodávka a montáž dřezové baterie, včetně napojení
ks
2
4

463
Demontáž, dodávka a montáž rozvodu  teplé a studené vody ¾“ plast, včetně bouracích prací s uvedením stavebních  konstrukcí do původního stavu
bm
12
24

464
Demontáž, dodávka a montáž rozvodu kanalizace DN 60 plast, včetně bouracích prací s uvedením stavebních  konstrukcí do původního stavu
bm
12
24

465
Demontáž, dodávka a montáž  kulového ventilu 3/4“
ks
2
4

466
Demontáž dřevěného obložení , včetně zapravení  200 x 93cm
m2
2
4

467
Dodávka a montáž dřevěného obložení 45 x 200 cm
m2
1
2

468
Zapravení spár mezi stropními panely ( oškrábání, vytmelení a vyrovnání )  š= 30cm – dl. 350cm – 4 spáry
bm
14
28

469
Dodávka a montáž omyvatelného nátěru bílého v=2m
m2
24
48

470
Malba bílá 2 x PRIMALEX
m2
50
100

471
Škrábání a sádrování 40 %
m2
20
40

472
Komplexní úklid vymalovaných prostor ( mytí oken, dveří včetně rámů, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů ….. )
m2
114
228

473
Likvidace odpadu a úklid
sou
1
1








Tučkova  -  zasedací místnost  ( počítáno na 1místnost ) – 1 zasedací místnost

Množ. na 1 místnost
Množ. na x místností

474
Demontáž PVC 
m2
27
27

475
Demontáž betonové podlahy  do tl. 10cm
m2
27
27

476
Dodávka a montáž betonové podlahy do tl. 10cm
m2
27
27

477
Demontáž keramické dlažby včetně  soklu a zapravení omítky  
m2
29
29

478
Demontáž, dodávka a montáž zátěžového koberce  ZENIT, včetně nalepení 
m2
27
27

479
Dodávka a montáž  vyrovnávací stěrky
m2
27
27

480
Demontáž PVC lišty
bm
22
22

481
Dodávka a montáž  plastové lišty, včetně nalepení a koberce ZENIT
bm
22
22

482
Demontáž, dodávka a montáž horizontální meziokenní žaluzie stříbrné   ( 75x 140cm) 
ks
2
2

483
Demontáž, dodávka a montáž horizontální meziokenní žaluzie stříbrné  ( 70x 140cm) 
ks
1
1

484
Dodávka a montáž horizontální meziokenní žaluzie stříbrné  ( 70x 60cm) 
ks
1
1

485
Nátěr 2 x syntetický vnitřní části plechového balkónového zábradlí ve stávajícím barevném odstínu 
m2
3
3

486
Nátěr 2 x syntetický zárubní od vstupních dveří ve stejném barevném odstínu
m2
2
2

487
Nátěr 2x syntetický bílý radiátoru,  včetně rozvodných trubek
m2
6
6

488
Demontáž stávající klimatizace a zapravení otvoru v obvodovém zdivu tl. 25cm - 30cm,  vel. 50x 40cm s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu 
ks
1
1

489
Demontáž olej. nátěrů , včetně opravy omítek do původního stavu
m2
43
43

490
Výměna kování oken  - dvoukřídlové dřevěné okno  
ks
1
1

491
Výměna kování balkónových dveří
ks
1
1

492
Demontáž, dodávka a montáž prahu, včetně nátěru 2x syntetický lak (80 x 15 x 2cm) 
ks
1
1

493
Demontáž, dodávka a montáž prahu, včetně nátěru 2x syntetický lak  (110 x 10 x 2cm)
ks
1
1

494
Demontáž, dodávka a montáž prahu, včetně nátěru 2x syntetický lak  (80 x 10 x 2cm)
ks
1
1

495
Demontáž, dodávka a montáž  garnyže dl. 350cm
ks
1
1

496
Demontáž, dodávka a montáž nerez  kování u vch.dveří  klika – klika,  zámek a vložka FAB včetně 3ks klíčů
ks
1
1

497
Demontáž, dodávka a montáž  vstup. dveří 80/197cm protipožární, atypické včetně štítků plastových s číslem pokoje a s vyměnitelnou jmenovkou - dle požadavku uživatele 
ks
1
1

498
Zapravení spár mezi stropními panely ( oškrábání, vytmelení a vyrovnání )  š= 30cm – dl. 350cm – 4 spáry
m2
4
4

499
Demontáž , dodávka a montáž dlažby v prostoru hlavní  chodby – oprava lokální  z  ker. dlaždic 10 x 10 cm, včetně vyspárování  a dilatace
m2
25
25

500
Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu včetně dilatování
m2
25
25

501
Demontáž, dodávka a montáž dřevěného obkladu na hl. chodbě u dvou pokojů ( upřesní uživatel)
m2
4
4

502
Dodávka a montáž  rozpěrné  chromové tyče , háčky + impregnovaný textilní závěs ( pro 13 koupelen)
ks
13
13

503
Malba bílá 2 x PRIMALEX
m2
84
84

504
Škrábání a sádrování 40 %
m2
34
34

505
Komplexní úklid vymalovaných prostor ( mytí oken, dveří včetně rámů, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů ….. )
m2
111
111

506
Likvidace odpadu a úklid
sou
1
1








ELEKTROINSTALACE





Pokoj malý a velký ( 12+1)




507
Demontáž, dodávka a montáž zářivkové svítidlo 2 x 36W s Al mřížkou a elektronickým předřadníkem - komplet (montáž šroubováním)
ks
2
26

508
Demontáž, dodávka a montáž žárovkové svítidlo stropní 1 x 60W - komplet
ks
1
13

509
Demontáž, dodávka a montáž žárovkové svítidlo nástěnné 1 x 60W - komplet
ks
2
26

510
Demontáž, dodávka a montáž dvouzásuvka s natočenou dutinkou 220V 16A
ks
5
65

511
Demontáž, dodávka a montáž krabice pod dvouzásuvku na lištový rozvod
ks
5
65

512
Demontáž, dodávka a montáž vypínač obyčejný Klasic č. 1
ks
3
39

513
Demontáž, dodávka a montáž vypínač lustrový č. 5
ks
1
13

514
Demontáž, dodávka a montáž krabice pod vypínač na lištový rozvod
ks
4
52

515
Demontáž, dodávka a montáž krabice odbočné včetně svorek WAGO a víčka na lištový rozvod
ks
5
65

516
Demontáž, dodávka a montáž vodič CYKY 3C x 1,5 mm2
m
25
325

517
Demontáž, dodávka a montáž vodič CYKY 3C x 2,5 mm2
m
35
455

518
Demontáž, dodávka a montáž lišta vkládací 20 x 20 mm včetně opravy zdiva do původního stavu po montáži lišt a provedených průrazech
m
60
780

519
Demontáž, dodávka a montáž PL rozvodnice 12 modulů
ks
1
13

520
Dodávka a montáž jistič 1p 10A LSN
ks
1
13

521
Dodávka a montáž jistič 1p 16A LSN
ks
2
26

522
Dodávka a montáž proudový chránič 1p LSN pro jištění okruhu koupelny
ks
1
13

523
Demontáž světelného a zásuvkového okruhu
bm
45
585


Zasedací místnost




524
Demontáž, dodávka a montáž zářivkové svítidlo 2 x 36W s Al mřížkou a elektronickým předřadníkem - komplet (montáž šroubováním)
ks
3
3

525
Demontáž, dodávka a montáž dvouzásuvka s natočenou dutinkou 220V 16A
ks
6
6

526
Demontáž, dodávka a montáž krabice pod dvouzásuvku na lištový rozvod
ks
6
6

527
Demontáž, dodávka a montáž vypínač lustrový č. 5
ks
1
1

528
Demontáž, dodávka a montáž krabice pod vypínač na lištový rozvod
ks
1
1

529
Demontáž, dodávka a montáž krabice odbočné včetně svorek WAGO a víčka na lištový rozvod
ks
1
1

530
Demontáž, dodávka a montáž vodič CYKY 3C x 1,5 mm2
m
15
15

531
Demontáž, dodávka a montáž vodič CYKY 3C x 2,5 mm2
m
25
25

532
Demontáž, dodávka a montáž lišta vkládací 20 x 20 mm včetně opravy zdiva do původního stavu po montáži lišt a provedených průrazech
m
40
40

533
Demontáž, dodávka a montáž PL rozvodnice 12 modulů
ks
1
1

534
Dodávka a montáž jistič 1p 10A LSN
ks
1
1

535
Dodávka a montáž jistič 1p 16A LSN
ks
1
1

536
Demontáž světelného a zásuvkového okruhu
bm
35
35


Kuchyňka




537
Demontáž, dodávka a montáž zářivkové svítidlo 2 x 36W s Al mřížkou a elektronickým předřadníkem - komplet (montáž šroubováním)
ks
3
6

538
Demontáž, dodávka a montáž dvouzásuvka s natočenou dutinkou 220V 16A
ks
10
20

539
Demontáž, dodávka a montáž krabice pod dvouzásuvku na lištový rozvod
ks
10
20

540
Demontáž, dodávka a montáž vypínač obyčejný Klasic č. 1
ks
1
2

541
Demontáž, dodávka a montáž vypínač lustrový č. 5
ks
1
2

542
Demontáž, dodávka a montáž krabice pod vypínač na lištový rozvod
ks
2
4

543
Demontáž, dodávka a montáž krabice odbočné včetně svorek WAGO a víčka na lištový rozvod
ks
2
4

544
Demontáž, dodávka a montáž vodič CYKY 3C x 1,5 mm2
m
15
30

545
Demontáž, dodávka a montáž vodič CYKY 3C x 2,5 mm2
m
75
150

546
Demontáž, dodávka a montáž lišta vkládací 20 x 20 mm včetně opravy zdiva do původního stavu po montáži lišt a provedených průrazech
m
90
180

547
Demontáž, dodávka a montáž PL rozvodnice 12 modulů
ks
1
2

548
Dodávka a montáž jistič 1p 10A LSN
ks
1
2

549
Dodávka a montáž jistič 1p 16A LSN
ks
6
12

550
Demontáž světelného a zásuvkového okruhu
bm
45
90

551
Vypracování revizní zprávy na provedené úpravy elektro instalace
ks
1
1

552
Likvidace odpadů
soub
1
1

Pozn.: Veškeré materiály použité při realizaci díla budou dodány v I. jakosti a dodávané výrobky  budou doloženy certifikáty. Práce budou provedeny v souladu s ČSN.

2.2 Zhotovitel se současně zavazuje k vyklizení staveniště, úklidu pracoviště, odvozu                         a uložení odpadu na skládku.

2.3. Dle požadavku objednatele případné dodatečné práce, objektivně doložené, nutné ke zpracování a dokončení předmětu smlouvy v čl. 2 odst. 2.1., které vyvstaly až v průběhu zpracování tohoto předmětu a nebyly při vynaložení odborné péče předvídatelné před uzavřením smlouvy, budou sjednány v dodatku ke smlouvě o dílo a budou zahájeny              až po jeho uzavření.

2.4.  Provést dílo řádně a včas a předat je objednateli ve lhůtě dle čl. 3 této smlouvy. Objednatel        se zavazuje dílo převzít a zaplatit za ně cenu dle čl. 4 této smlouvy. 

3. Doba a místo plnění 

3.1.   Termín předání staveniště: nejpozději do 10-ti dnů od účinnosti smlouvy.

3.2.   Termín zahájení díla: dnem předání staveniště 
3.3.  Termín převzetí díla: do 20. srpna 2007

3.4.   Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do 14 dnů od převzetí dokončeného díla objednatelem.
3.5.   Místem plnění je prostor objektu č. 1, Tučkova 23, Brno.

4.     Cena za dílo

4.1.  Cena za dílo (tj. celková cena za celou dobu plnění a celý předmět smlouvy) v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se sjednává jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši 5 754 427,30 Kč bez DPH, sazba DPH 19% ve výši                     1 093 341,19 Kč a celkem ve výši 6 847 768,50 Kč včetně DPH.  

4.2.   Podkladem pro stanovení ceny za předmět díla je výkaz výměr s uvedením druhů  a množství všech prací a dodávek potřebných k provedení předmětu díla. Cena zahrnuje i náklady zhotovitele na likvidaci odpadu dle čl. 6 odst. 6.11. smlouvy.

4.3.  Zhotovitel odpovídá za úplnost ocenění celého předmětu díla v rozsahu výkazu výměr se zahrnutím veškerých nákladů spojených s jeho úplným dokončením.

4.4.  Nedílnou součástí této smlouvy je cenová kalkulace zpracovaná oceněním všech položek výkazu výměr. Jednotlivé položky zahrnují veškeré náklady na jejich provedení včetně vedlejších nákladů.

4.5.  Zhotovitel prohlašuje, že jednotkové ceny použité pro ocenění předmětu díla jsou maximální po  celou dobu realizace díla. Agregované položky nejsou přípustné kromě těch, které obsahuje výkaz výměr .

4.6.   Cena za dílo může být změněna, a to jen dodatkem ke smlouvě pouze v případě, že v průběhu provádění díla vyvstane nutnost provedení dodatečných prací dle čl. 2. odst. 2.3. a čl. 12. odst. 12. 2. této smlouvy.

4.7. Práce a dodávky, které nebudou během provádění díla na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě  (viz čl. 11. odst. 11.1. smlouvy) provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky vyjádřená položkově v souladu s cenovou kalkulací (příloha č. 1 smlouvy) bude od celkové ceny odečtena.

5. Platební podmínky

5.1    Zaplacení ceny díla bude provedeno jako celek po převzetí dokončeného díla objednatelem na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury), jehož součástí bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený osobou oprávněnou objednatelem jednat ve věcech technických a zápis o předání a převzetí díla objednatelem (zápis z přejímacího řízení). Právo fakturovat vznikne dnem úspěšného převzetí  díla.

5.2. Daňový doklad (fakturu) zašle zhotovitel na adresu Univerzita obrany –                                  Provozní středisko 0611, Dobrovského 25/27, 612 00 Brno do 15 dnů od vzniku práva fakturovat.

5.3.  Splatnost daňových dokladů (faktur) je 21 kalendářních dnů po jejich doručení. Lhůta splatnosti 21 kalendářních dnů se vztahuje rovněž na případné penalizační faktury, jimiž bude objednatel zhotoviteli účtovat smluvní pokutu  i na splatnost případných faktur, jimiž bude zhotovitel účtovat objednateli úrok z prodlení. V tomto případě úrok z prodlení se zaplacením 


daňového dokladu (faktury) se stanoví ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

Daňový doklad (faktura) se považuje za uhrazený dnem odepsání příslušné finanční částky  z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.

5.4. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat všechny náležitosti stanovené § 28 zákona                       č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. K daňovému dokladu bude přiložen soupis provedených prací a dodávek a zápis o předání a převzetí dle odst. 5.1. tohoto článku Nebude-li mít daňový doklad požadované náležitosti nebo přiloženy uvedené doklady, rovněž v případě nesprávných cenových údajů, je objednatel oprávněn jej vrátit. Novým doručením začne běžet nová lhůta splatnosti dle čl. 5. odst. 5.3. smlouvy.

5.5.   Objednatel nebude poskytovat zálohy.

 6.    Způsob provedení díla
6.1.   Osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele stavby jsou pověřeni Ivana Střeštíková, tel. 973 445 767, Ing. Petr Hocek tel. 973 442 142 Hana Čechová  tel.                                    973 443 336, Milan Tůma tel. 973 44 2455.
6.2.  Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo na své náklady a svou odpovědnost s odbornou péčí v rozsahu čl. 2. (předmět smlouvy) jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v místě jeho provádění. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů, vztahujícími se k realizaci díla. Veškeré komponenty a zařízení budou nové a nepoužité, vyrobené nejpozději v roce 2005. 

6.3.  Režim staveniště se řídí § 14 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb.,              o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. 

6.4.  Zhotovitel je povinen se při převzetí staveniště seznámit s rozmístěním podzemních vedení       a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem chránit, aby nedošlo k jejich poškození.

6.5.  Zhotovitel povede na stavbě stavební deník. Všechny listy stavebního deníku musí být označeny vzestupně, po sobě jdoucími čísly. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli v den, kdy mu předá staveniště dle čl. 3 odst. 3.4. smlouvy. Do stavebního deníku bude zaznamenán zápis                    o předání a převzetí staveniště (při zahájení díla i po jeho převzetí).

6.6.  Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 550 zákona               č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel i zhotovitel jsou dále oprávněni zápisem do stavebního deníku nejméně 5 pracovních dnů předem svolat kontrolní den. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který bude obsahovat zejména den a místo konání, seznam účastníků, projednávané záležitosti a přijaté závěry a podpisy účastníků. O skutečnosti, že proběhl kontrolní den, bude proveden zápis do stavebního deníku. 

6.7.   Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu je zhotovitel povinen nejméně 5 pracovních dnů předem zápisem do stavebního deníku                      a písemnou výzvou doručenou objednateli vyzvat osobu oprávněnou za objednatele jednat ve věcech technických k provedení kontroly zakrývaných prací ve smyslu § 553 obchodního zákoníku. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k porušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je zhotovitel povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. Specifikace zakrývaných prací bude zapsána do stavebního deníku ihned po jeho založení.

6.8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Zhotovitel je plně zodpovědný za provádění prací svých subdodavatelů.

6.9. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

6.10. Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od převzetí staveniště (tj. zahájení    provádění díla) až do doby převzetí dokončeného díla.

6.11. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajistí  zneškodnění  tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6.12. Zhotovitel se zavazuje čistit veškeré příjezdové komunikace nebo jiná veřejná prostranství           na   svůj náklad, způsobí-li jejich znečištění v souvislosti s prací na díle.

6.13. Použitou elektrickou energii, vodu a plyn zhotovitel hradí na vlastní náklady.

6.14. Osoba oprávněná za objednatele jednat ve věcech technických je oprávněna za objednatele činit tyto úkony:

· předat a převzít staveniště,

· kontrolovat provádění prací ve smyslu § 550 obchodního zákoníku,

· kontrolovat konstrukce, které budou v průběhu provádění díla zakryty,

· kontrolovat činnost zhotovitele na staveništi,

· odsouhlasovat soupis provedených prací a dodávek,

· svolávat kontrolní dny a účastnit se jich.

Ostatní úkony ze strany objednatele (mimo změn smlouvy) je technický dozor nebo jiný pracovník objednatele oprávněn činit pouze na základě plné moci udělené osobou oprávněnou za objednatele jednat ve věcech smluvních.

7.   Předání a převzetí díla

7.1. Dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději ve dnech stanovených pro převzetí díla (čl. 3. odst. 3.3. a 3.4. smlouvy). Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem převzetí. Nejpozději 3 pracovní dny před sjednaným termínem převzetí zhotovitel oznámí osobě oprávněné objednatelem jednat ve věcech technických telefonicky a zároveň zápisem do stavebního deníku datum a hodinu, kdy bude dílo připraveno k převzetí. Objednatel nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení tohoto oznámení sdělí zhotoviteli dopisem datum a hodinu, kdy bude zahájeno přejímací řízení.

7.2.  Zhotovitel předloží k přejímacímu řízení ve 3 vyhotoveních, pokud není stanoveno jinak :

doklad o uložení odpadu vzniklého ze stavební činnosti této zakázky na oficiálně povolenou         skládku a evidenci odpadů dle § 16 odst. 1 písm. g zákona č.185/2001 Sb. o odpadech                   a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  a vyhlášky č. 383/2001Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů,

· případně další doklady vyžádané objednatelem formou zápisu do stavebního deníku v minimálně  5denním předstihu.

Pokud doklady uvedené v odst. 7.2. smlouvy nebudou předloženy, bude objednatel považovat dílo za nedokončené a nezpůsobilé převzetí.

7.3. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka ve smyslu § 562 obchodního zákoníku. Po provedené prohlídce bude dílo:

a)    Objednatelem převzato bez vad a bude sepsán zápis o předání a převzetí.

   Nebo

b) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis. 

7.4.    Dílo bude po dokončení objednateli předáno dle čl. 3 odst. 3.3. a 3.4. smlouvy..

Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem podepsání zápisu o předání a převzetí díla.

8.   Záruční doba 

Záruční doba na dílo se sjednává na 36 měsíců ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí všech částí díla.

9.   Odpovědnost za vady 

9.1.  Zhotovitel odpovídá:

a) že předmět díla v době jeho předání objednateli má a po dobu běhu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené platnými právními předpisy a touto smlouvou,

b) že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě,

c) že předané dílo je technicky realizované v souladu s platnými právními předpisy a ČSN, které se vztahují k realizovanému předmětu díla,

d) za kvalitu prací a dodávek svých subdodavatelů a poskytne za ně záruku za jakost v plném rozsahu dle podmínek této smlouvy (§ 538 obchodního zákoníku). 

9.2. V případě, že v záruční době bude zjištěna vada díla, je objednatel povinen ohlásit tuto skutečnost písemně zhotoviteli, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

9.3.   Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 kalendářních dní po doručení oznámení o vadách  díla (reklamace), které se vyskytnou v záruční lhůtě, písemně oznámit objednateli, zda vady uznává. Jinak uvede důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vady uznává a odstraní je do 15 kalendářních dní od doručení oznámení o vadách. Po marném uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vadných částí díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

9.4.   Zhotovitel je povinen uhradit objednateli všechny náklady a škody, které vzniknou objednateli či třetím osobám v důsledku vady během záruční doby. Zaplacení bude provedeno do 30 kalendářních dnů po doručení příslušného vyúčtování. 

10.   Smluvní sankce

10. 1.  Za nesplnění závazků z této smlouvy se sjednávají následující smluvní pokuty:

· je-li zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat dílo uvedené v čl. 2.odst. 2.1. (dle částí díla) v termínech uvedených v čl. 3. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 14 000,- Kč za každý i započatý den  prodlení;

· je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad ohlášených v záruční době ve stanovených (dohodnutých) termínech, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 6 000,- Kč za každý           i započatý den prodlení,

· je-li zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště dle čl. 3, odst. 3.4. smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši  3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení,

· poruší-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. 6 odst. 6.12. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý jednotlivý případ.

· splní-li zhotovitel svůj závazek způsobem v rozporu se smlouvou, zejména s ustanoveními čl. 6 odst. 6.5., 6.7., 6.8., 6.9. smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

· poruší-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. 6 odst. 6.11. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý jednotlivý případ;

10.2. Ustanoveními o smluvních pokutách není dotčeno právo požadovat náhradu případné škody     v plné výši samostatně vedle smluvních pokut.

11. Změna a zánik smlouvy 

11.1. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně   nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsaným statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci

obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují Uzavřením dodatku nesmí dojít ke změnám, které by byly v rozporu se zákonem. Dodatek         se okamžikem podpisu oběma smluvními stranami stává nedílnou součástí smlouvy. 

         Jednotlivé dodatky budou vzestupně číslovány.

11.2. Smlouva před jejím splněním může zaniknout

· dohodou smluvních stran,

· odstoupením od smlouvy pro podstatné porušení této smlouvy a z důvodů stanovených zákonem.
Za podstatné porušení smlouvy se považuje neplnění předmětu v čl. 2. odst. 2.1., termínů plnění v čl. 3. této smlouvy. 

11.3. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu odstoupení, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně.

Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Zhotovitel 

· provede soupis všech provedených prací a jejich finanční ocenění formou položkového rozpočtu,

· zpracuje konečný daňový doklad /fakturu/ rozpracovaného díla,

· vyzve bez zbytečného odkladu objednatele k převzetí rozpracovaného díla  a objednatel je povinen do 15 kalendářních dnů od obdržení této výzvy zahájit přejímací řízení tohoto díla.

Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy, je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.   

12. Zvláštní a závěrečná ujednání

12.1. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy,         se  řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Zhotovitel provede veškeré dodatečné práce (dle čl. 2. odst. 2.3. smlouvy) dohodnuté               s objednatelem za úhradu. Dodatečné práce budou popsány formou výkazu výměr a tento soupis (položkový rozpočet prací a dodávek) bude předán objednateli k odsouhlasení. Dále bude postupováno dle čl. 11. odst. 11.1. smlouvy (změna smlouvy). Součástí dodatku smlouvy bude zpracovaná cenová kalkulace dodatečných prací včetně výkazu výměr. Práce neuvedené v příloze č. 1 smlouvy (cenové kalkulace) budou oceněny nejvýše do ceny položek v katalozích Ústavu racionalizace ve stavebnictví (ÚRS). Kalkulace ceny bude zpracována položkově dle pravidel stanovených touto smlouvou. Objednatel si vyhrazuje právo kontrolovat podrobnou kalkulaci příslušných položek v souladu s katalogy ÚRS aktuálními v době provádění prací.

12.3. Tato  smlouva je závazná i pro právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany si navzájem sdělí bezodkladně změny, které se týkají některého ze základních identifikačních         údajů, a údaje o vstupu do likvidace, konkurzu, zániku a právním nástupnictví.

12.4. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve         smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. Na plnění této smlouvy se mohou podílet pouze osoby, které jsou státními příslušníky členských států NATO nebo EU.

 12.5. Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této smlouvy a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv informace, se kterými               se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné podobě či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy třetím osobám (mimo subdodavatele). Poskytnuté informace jsou důvěrné ve smyslu § 271 obchodního zákoníku. Zhotovitel je povinen respektovat zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. 

12.6. Zhotovitel podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli jako správci údajů se zpracováním osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.

12.7. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která obsahují utajované informace a obchodní tajemství

12.8. Tato smlouva má 25 očíslovaných stran; její nedílnou součástí je příloha č. 1 – cenová kalkulace o ….. očíslovaných stranách.

12.9. Smlouva je vyhotovena v šesti výtiscích, z nichž obdrží čtyři výtisky objednatel a dva výtisky 

         zhotovitel. 

12.10.Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Přílohy:

Příloha č. 1 - cenová kalkulace 

V Brně dne ……………..
V …………. dne ………………..
-----------------------------------------                                         ----------------------------------------------

   za objednatele

za zhotovitele

     Ing. Jaroslav VALCHÁŘ





        Ing. Pavel MÁLEK

         ředitel







      jednatel




V Brně dne 19. dubna 2007




-----------------------------------









          Martina Šeligová
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